【별표 5】LED 조명 성능표시방법(제4조제3항 관련)
1. 성능 표시(양식 및 예시)
2. 색상 및 크기
ㅇ전용 색상의 표현은 원칙적으로 칼라 색상을 사용해야 한다. 이 경우 적용 매체의 특성에 따라 먼셀 기호에 따른 색상 또는 4원색으로 인쇄할 수 있다.
구 분	먼셀 기호	4원색
주 황	5YR 6.5/14	Magenta 45%, Yellow 100%
노 랑	7.5Y 8.5/12	Yellow 100%
녹 색	2.5GY 7/10	Cyan 40%, Yellow 95%
검 정	N1	Black 100%
ㅇ색온도(Light Color)를 제외하고는 경우에 따라 단색으로도 표현 가능하며, 제품 표면의 경우 먹 100% 또는 표면의 주 색상을 사용한다. ㅇ크기 : 기자재의 크기에 따라 고효율인증업자가 정할 수 있다.
3. 표시방법
ㅇ고효율에너지기자재 LED 조명제품 포장박스에 정격광속, 소비전력, 광효율, 연색성, 색온도 등을 표기하여야 하며, 포장박스의 잘 보이는 면에 명확한 방법으로 표시하여야 한다. ㅇ표시 시기는 고효율에너지기자재의 인증유효기간 이내이어야 한다.