환경부고시 제2013-124호

「지하수법」 제18조 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제9조제1항에 따른 ‘지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획’(환경부 고시 제2012-90호, 2012.5.17)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2013년 10월  8일

환 경 부 장 관

지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획 일부개정안

지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획 일부를 다음과 같이 개정한다.

1. 측정망 개소수 및 지점 변경계획 : 2,545 → 2,595개소(50개 증가, 2%)

- 지하수수질전용측정망(환경부) : 113 → 153개소(40개소 증가, 35.4%)

- 타 기관 관측망(국토부, 농림부) : 411 → 421개소(10개소 증가, 2.4%)

- 지역지하수수질측정망(유역청, 지자체) : 2,021 → 2,021개소(전년 동일)

2. 지하수 수질기준의 단계적인 확대 및 강화를 위하여 아래의 지하수 수질기준 후보물질을 측정항목에 추가하여 모니터링 실시

- (대상항목) 아연, 망간

- (측정대상) 환경부 및 유역(지방)청에서 운영하는 국가지하수수질전용측정망 및 우려지역 지역지하수수질측정망

- (적용시기) 국가지하수수질전용측정망 및 지역지하수수질측정망 중 우려지역에 대해 ’13년 하반기부터 측정

3. 국가지하수수질측정망 측정결과 판단·평가시 5년이상 자료가 축적된 26개소 64지점에 대하여 종합적 평가 실시

- (평가항목) 전기전도도, 염소이온, 황산이온, 질산성질소, 암모늄, 납, 비소, 수은, 카드뮴, PCE, TCE

부     칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.