하천·호소 퇴적물 오염평가 기준

제정 2012.  4.  10. 예규 제 575호

제1조(목적) 이 기준은 수질측정망 운영에 따른 퇴적물 오염도 평가에 적용함을 목적으로 한다.

제2조(기준) 기준은 별표 1과 같다.

부   칙

(시행일) 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

별표 1.

하천·호소 퇴적물 오염평가 기준

항 목		기준치
유기물 및 영양염류	완전연소 가능량	13 %
	총인(T-P)	1,600 mg/kg
	총질소(T-N)	5,600 mg/kg
중금속	비소(As)	93 mg/kg
	카드뮴(Cd)	6.7 mg/kg
	크롬(Cr)	270 mg/kg
	구리(Cu)	390 mg/kg
	납(Pb)	530 mg/kg
	아연(Zn)	960 mg/kg
	수은(Hg)	2 mg/kg

비고 : 기준치를 초과하는 경우 명백하거나 심각하게 오염된 상태를 의미함