[별표 5]

차량의 도장 및 표식(제104조제1항 관련)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 승용(고속․교통․112) 순찰차

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)  (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

2. 표 시

(1) 로고 : 보닛 및 양측 앞문

(2) 글씨 : 양측문 중간(경찰 POLICE) 트렁크(POLICE), 뒤쪽양측(관서고유번호)

(3) 장방형 경광등, 서치라이트, 국기봉 등 장착

2. 다목적(112) 순찰차

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)  (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

2. 표 시

(1) 로고 : 보닛 및 양측 앞문

(2) 글씨 : 양측문 중간(경찰 POLICE) 트렁크(POLICE), 뒤쪽양측(관서고유번호)

(3) 경광등, 서치라이트, 국기봉 등 장착

3. 경비작전용차

1. 도 색 : 검정색(D80140)

2. 표 시 : 원형 경광등, 국기봉, 앰프 장착

4. 승합(형사순찰․과학수사․호송․사고조사 등) 순찰차

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)    (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

2. 표 시

(1) 로고 : 보닛 및 양측 중간

(2) 글씨 : 양측 앞문(용도명), 양측 뒤쪽(경찰), 뒤쪽 양측(관서고유번호)

(3) 장방형 경광등, 서치라이트(교통사고조사용은 2개, 과학수사․호송용 제외) 장착

5. 화물(물자수송 등) 차량

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)    (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

2. 표 시

(1) 로고 : 보닛

(2) 글씨 : 양측 앞문(POLICE 경찰)

6. 중․대 승합(경찰수송, 경찰작전 등) 차량

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)    (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

※ 중․대형 비도색 버스는 업무특성에 맞게 도색

2. 표 시

(1) 로고 : 앞 보닛, 양측면

(2) 글씨 : 대형(앞쪽 : 경찰, 뒤․옆쪽 POLICE), 중형(뒤․옆쪽 : 경찰 POLICE)

(3) 경광등(중형), 보호철망(대형, 필요시)

7. 모터사이클(교통․방범용)

1. 도 색

(1) 백색(F 809000)    (2) 청색(PANTONE 286C)   (3) 황색(PANTONE 123C)

2. 표 시

(1) 로고 : 앞 보닛

(2) 글씨 : 흙받이 경찰 POLICE

(3) 경광등, 장비함 등