국토해양부  고시  제 2010 - 592호

지속가능교통물류발전법 제16조제2항 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 교통수단별 온실가스 배출계수(Tier 1)를 다음과 같이 고시합니다.

2010년 8월 30일

국토해양부장관

1. 고 시 명 : 교통수단별 온실가스 배출계수

2. 고시내용

가. 자동차

연료	CO2(kg/TJ)	CH4(kg/TJ)	N2O(kg/TJ)
휘발유	69,300	25.0	8.0
경유	74,100	3.9	3.9
액화석유가스	63,100	62.0	0.2
등유	71,900	-	-
윤활유	73,300	-	-
천연가스	56,100	92.0	3.0

나. 철  도

연료	CO2(kg/TJ)	CH4(kg/TJ)	N2O(kg/TJ)
경유	74,100	4.15	28.6
아역청탄	96,100	2.0	1.5

다. 항공기

연료	CO2(kg/TJ)	CH4(kg/TJ)	N2O(kg/TJ)
항공용 휘발유 (Aviation Gasoline)	69,300	0.5	2.0
제트용 등유 (Jet Kerosene)	71,500

라. 선  박

(1) CO2 배출계수(kg/TJ)

연료		CO2(kg/TJ)
휘발유		69,300
실내/보일러 등유		71,900
경유		74,100
중유, 벙커 C유		77,400
액화석유가스		63,100
기타 석유류	정제가스	57,600
	파라핀 왁스 (Paraffin Waxes)	73,300
	백유	73,300
	기타 석유제품	73,300
천연가스		56,100

(2) CH4, N2O 배출계수(kg/TJ)

연료	CH4(kg/TJ)	N2O(kg/TJ)
중유(원양 어선)	7.0	2.0

3. 시행일 : 관보 고시일