공      고

국토해양부 공고 제2012 - 499호

항로표지법 제30조제2항, 같은 법 시행규칙 제27조제3항 및 항로표지 장비 및 용품의 표준화 규정 제15조에 따라 해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서 기준을 다음과 같이 개정 공고 합니다.

2012. 4. 16.

국토해양부장관

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서

1. 개정이유

해상용 등명기(300mm 점멸식)에 대해 국제항로표지협회(IALA)의 권고  사항을 반영하고 표준규격서 적용 과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하기 위함

2. 주요 개정내용

가. 이용자의 시인성 향상을 위해 등광의 범위를 확대

나. 등광의 색도기준, 등질기준에 대해 국제권고 사항 반영

다. 일광감지기의 성능기준에 대해 국제권고 사항을 반영

라. 등명기 렌즈의 재질 및 성능 기준을 정함

마. 장비의 호환성을 위해 표준 통신 프로토콜을 정함

바. 등명기 성능개선을 위해 주요 치수 범위 내에서 디자인 자율성 부여

3. 관련법 근거

항로표지법 제30조제2항, 같은 법 시행규칙 제27조제3항

4. 장비용품 규격번호

장비 용품명	규 격	규격 번호
해상용 등명기	300mm 점멸식	해양-46161588-1122, 다