[별표 4] <1999.1.25> 공장소음·진동 배출허용기준(제6조 관련)
1. 소음(대상소음도에서 다음 표에 의하여 보정한 평가소음도가 50㏈(A)이하일 것).
보정표
항목	내용		보정치
충격음	충격음 성분이 있을 경우		+ 5
관련시간대에 대한 측정소음 발생시간의 백분율	50%이상 25%이상 50%미만 12.5%이상 25%미만 12.5%미만		0 - 5 - 10 - 15
시 간 별	(낮) 06:00 ~ 18:00 (저녁) 18:00 ~ 24:00 (밤) 24:00 ~ 익일 06:00		0 + 5 + 10
지 역 별	가. 도시지역 (1) 전용주거지역, 녹지지역 (2) 일반주거지역, 준주거지역 (3) 상업지역, 준공업지역 (4) 일반공업지역, 전용공업지역 나. 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구, 자연환경보전지역중 수산자원보전지구외의 지구 다. 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구외의 지구, 자연환경보전지역중 수산자원보전지구, 농림지역, 준농림지역, 미고시지역 라. 산업입지및개발에관한법률에 의한 국가산업단지·지방산업단지 마. 의료법에 의한 종합병원, 초·중등교육법 또는 고등교육법에 의한 학교 및 도서관 및 독서진흥법에 의한 공공도서관의 부지경계선에서 50미터 이내의 지역		0 - 5 - 15 - 20 0 - 10 - 20 0
비고 : 1. 관련시간대는 낮은 8시간, 저녁은 4시간, 밤은 2시간으로 한다. 2. 지역별 구분은 국토이용관리법에 의하며, 도시지역은 도시계획법에 의한다.
2. 진동(대상진동레벨에서 다음 표에 의하여 보정한 평가진동레벨이 60㏈(Ⅴ)이하일 것).
보정표
항목		내용	보정치
관련시간대에 대한 측정진동발생시간의 백분율		50%이상 25%이상 50%미만 25%미만	0 - 5 - 10
시 간 별		(낮) 06:00 ~ 22:00 (밤) 22:00 ~ 06:00	0 + 5
지 역 별		가. 도시지역 (1) 전용주거지역, 녹지지역 (2) 일반주거지역, 준주거지역 (3) 상업지역, 준공업지역 (4) 일반공업지역, 전용공업지역 나. 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구, 자연환경보전지역중 수산자원보전지구외의 지구 다. 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구외의 지구, 자연환경보전지역중 수산자원보전지구, 농림지역, 준농림지역, 미고시지역 라. 산업입지및개발에관한법률에 의한 국가산업단지, 지방산업단지 마. 의료법에 의한 종합병원, 초·중등교육법 또는 고등교육법에 의한 학교 및 도서관 및 독서진흥법에 의한 공공도서관의 부지경계선에서 50미터 이내의 지역	0 - 5 - 10 - 15 0 - 5 - 15 0
비고 : 1. 관련시간대는 낮은 8시간, 밤은 3시간으로 한다. 2. 지역별 구분은 국토이용관리법에 의하며, 도시지역은 도시계획법에 의한다.