[별표 10] <개정 2000.5.4> 교통소음·진동의 한도 (제37조 관련)
1. 도로
대상지역	구분	한도
		주간(06:00~22:00)		야간(22:00~06:00)
주거지역, 녹지지역, 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관의 부지경계선으로부터 50미터이내 지역	소음 (LeqdB(A))	68		58
	진동 (dB(V))	65		60
상업지역, 공업지역,농림지역, 준농림지역 및 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구외의 지역, 미고시지역	소음 (LeqdB(A))	73		63
	진동 (dB(V))	70		65
비고 : 1. 대상지역의 구분은 국토이용관리법에 의하며, 도시지역은 도시계획법에 의한다. 2. 대상지역은 교통소음·진동의 영향이 미치는 지역을 말한다.
2. 철도
대상지역	구분	한도
		2000년1월1일 2009년12월31일		2010년 1월1일 부터
		주간06:00~ 22:00	야간 22:00 06:00	주간 06:00~ 22:00	야간22:00~ 06:00
주거지역, 녹지지역, 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관의 부지경계선으로부터 50미터이내 지역	소음 (LeqdB(A))	70	65	70	60
	진동 (dB(V))	65	60	65	60
상업지역, 공업지역, 농림지역, 준농림지역 및 준도시지역중 취락지구 및 운동·휴양지구외의 지역, 미고시지역	소음 (LeqdB(A))	75	70	75	65
	진동 dB(V))	70	65	70	65
비고 : 1. 대상지역의 구분은 국토이용관리법에 의하며, 도시지역은 도시계획법에 의한다. 2. 정거장은 적용하지 아니하며, 철교는 2010년 1월 1일부터 적용한다. 3. 총리령 제474호, 소음·진동규제법시행규칙중개정령의 시행일(1994년 11월 21일)이후 준공되는 철도에 대하여는 2010년 1월 1일부터의 한도를 적용한다. 4. 대상지역은 교통소음·진동의 영향이 미치는 지역을 말한다.