[별표 1] <개정 1999.9.2>
도로원표(제15조관련) 1. 크기 정면도 평면도
2. 표기방법
표기방법	비고
①의 각 면에는 “도로원표”를 표시 ②의 각 면에는 주요도시명 및 거리(km)를 표시(예 : 인천 42km, 목포 429km) ③의 전면에는 도로원표 관리청(시, 군)의 명칭을, 후면에는 설립일자를 표시	○거리는 도로원표간 거리로서 상급도로순으로 가장 가까운 거리(km)를 합산하여 표시 ○도서지역 등의 경우에는 직선거리(km)로 표시
3. 설치기준 1) 시청(특별시청을 제외한다)과 군청이 동일한 행정구역안에 위치하는 경우에는 해당 행정구역의 시장이 1개소만 설치한다. 다만, 인천광역시 강화군의 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 도로원표를 본래의 위치에 설치할 수 없어 다른 곳에 옮겨 설치할 경우에는 도로원표가 본래 설치되어야 할 노면에 직경 50센티미터의 황동판(표면에 “도로원표”, “○○시 또는 ○○군”을 표시)을 설치하고, 옮겨 설치한 도로원표 측면(③)에 도로원표가 본래 있어야 할 위치를 방향과 거리로서 표시한다. 3) 도로원표의 재료는 내구성 있는 석재로 하여야 한다. 4) 도로원표의 글자 표기부분은 음각 또는 동판으로 한다.