[별표 5]<개정 1985.7.20>
보 조 사 료 제 조 업 의 시 설 기 준 (제10조관련)
시 설 별	시 설 기 준
공장건물	내화성 건물로서 제품생산에 지장이 없을 것
2. 저장시설	가. 공장건물내 또는 공장건물로부터 500미터이내에 원료를 저장할 수 있는 저장설비를 갖출 것 나. 생산된 제품을 저장할 수 있는 저장설비를 갖추되 저장능력은 3일분 이상일 것 다. 원료 및 부용제를 구분하여 저장하는 설비를 갖출 것
3. 분쇄 및 혼합시설	제품생산에 지장이 없을 정도의 설비를 갖출 것
4. 계량시설	원료 및 제품을 계량할 수 있는 계량기를 갖출 것
5. 제품포장시설	포장할 수 있는 설비를 갖출 것
비 고 (1) 보조사료 제조업 허가통지를 받은 후 시설을 완료하여 허가증을 교부받기 전까지 공장의 토지 및 건물을 법인의 경우에는 법인명의로, 법인이 아닌 경우에는 대표자 명의로 등기하여야 한다. (2) 비료제조업체에서 제조하는 요소제의 경우에는 비료관리법의 규정에 의한 기준에 따른 시설로 갈음할 수 있다.