[별표 2] <개정 2014.3.24> 실기시험용 수상레저기구의 규격(제6조제4항 관련)
1. 일반조종면허 실기시험에 사용하는 수상레저기구
선체	빗물ㆍ햇빛을 차단할 수 있도록 조종석에 지붕이 설치되어 있을 것
길이	5 ∼ 6미터	전폭	2 ∼ 3미터
최대출력	100마력 이상	최대속도	30놋트 이상
탑승인원	4인승 이상	기관	제한 없음
부대장비	나침반(지름 100밀리미터 이상) 1개, 속도계(MPH) 1개, RPM게이지 1개, 예비노, 소화기 및 자동정지줄
2. 요트조종면허 실기시험에 사용하는 세일링요트
길이	약 10미터	전폭	제한 없음
최대출력	15마력 이상	최대속도	제한 없음
탑승인원	6인승 이상	기관	제한 없음