[별표 14] <개정 1998.4.4, 1999.7.1, 2002.4.12, 2002.12.30, 2004.4.20> 안전성확인·완성검사·정기검사 및 수시검사기준(제30조제4항, 제32조제2항, 제33조제3항 및 제51조제7항관련) 1. 안전성확인
검 사 대 상 시 설				검 사 항 목
가. 액화석유가스 충전시설		(1) 용기충전시설		별표 3 제1호 가목(4)(라)①㉮ 내지 (4)(라)①㉱·(5)·(9)·(10)(다)③·(10)(다)④·(10)(라)
		(2) 자동차용기 충전시설		상 동
		(3) 자동차에 고정된 탱크충전시설		상 동
나. 액화석유가스집단공급시설				별표 4 제1호 다목(1)(가)·(1)(다)·(2)(라)·(2)(바)·(2)(사)·(6)·별표 3제1호가목(4)(라)①㉮ 내지 (4)(라)①㉱·(5)
다. 액화석유가스판매시설 및 영업소 용기저장소				별표 5 제1호 나목(1)
라. 액화석유가스 저장소 시설				별표 3 제1호 가목(4)(라)①㉮ 내지 (4)(라)①㉱·(5)·(10)(다)③·(10)(다)④·(10)(라)
2. 완성검사
검 사 대 상 시 설					검 사 항 목
가. 액화석유가스 충전시설		(1) 용기충전시설			별표 3 제1호 가목
		(2) 자동차용기충전 시설			별표 3 제1호 나목
		(3) 자동차에 고정된 탱크 충전시설			별표 3 제1호 다목
나. 액화석유가스집단공급시설 및 액화석유가스를 사용하는 공동주택의 사용시설. 다만, 제49조제1항제3호의 규정에 의한 단독주택·공동주택 및 오피스텔(주거용에 한한다)을 제외한다.					별표 4 제1호·별표 18 제1호(용기집합설비에 한함)
다. 액화석유가스판매시설 및 영업소 용기저장소					별표 5 제1호, 별표 5의2(제8조제2항의 규정에 해당하는 경우에 한한다)
라. 가스용품제조시설					별표 6 제1호
마. 액화석유가스저장소시설					별표 7 제1호
바. 액화석유가스사용시설					별표 18
※ 완성검사항목중 안전성확인시 검사확인된 검사항목은 제외할 수 있다. 3. 정기검사
검 사 대 상 시 설			검 사 항 목
가. 액화 석유 가스 충전 시설	(1) 용기충전시설		별표 3 제1호 가목(1) 내지 (3)·(4)(가) 내지 (4)(다)·(4)(라)①㉲·(4)(라)①㉳(4)(마) 내지 (4)(타)·(5)·(6)(나)·(6)(다)·(7)(기밀시험에 한함)·(8)(가) 내지 (8)(다)·(9)·(10)(나)①(기밀시험에 한함)·(10)(다)① 내지 (10)(다)③·(10)(다)⑤ 내지 (10)(다)⑧·(10)(라)(비파괴시험을 제외함)·(11)·(12)(가)·(12)(나)·(13)·(14)·(16)(가) 내지 (16)(라)·제2호 나목 (1)·(2)·(4)·(5)·라목(1)·마목(2)·사목·아목·자목·차목
	(2) 자동차용기 충전시설		별표 3 제1호 가목(2)·(3)·(4)(가)·(4)(다)·(4)(라)①㉲·(4)(라)①㉳·(4)(마) 내지 (4)(타)·(5)·(6)(나)·(6)(다)·(7)(기밀시험에 한함)·(8)(가)내지 (8)(다)·(9)·(10)(나)①(기밀시험에 한함)·(10)(다)① 내지 (10)(다)③·(10)(다)⑤ 내지(10)(다)⑧·(10)(라)(비파괴시험을 제외함)·(11)(가)·(12)(가)·(12)(나)·(14)(사)·(16)(가) 내지 (16)(라)·나목(1) 내지 (7)·제2호 나목(1)·(2)·(4)·(5)·라목(1)·(13)·사목·아목·차목
	(3) 자동차에 고정된 탱크충전시설		별표 3 제1호 가목(1) 내지 (3)·(4)(가)·(4)(다)·(4)(라)①㉲·(4)(라)①㉳·(4)(마) 내지 (4)(타)·(5)·(6)(나)·(6)(다)·(7)(기밀시험에 한함)·(8)(가) 내지 (8)(다)·(9)·(10)(나)①(기밀시험에 한함)·(10)(다)① 내지 (10)(다)③·(10)(다)⑤ 내지 (10)(다)⑧·(10)(라)(비파괴 시험을 제외함)·(11)(가)·(12)(가)·(12)(나)·(14)(가)·(16)(가) 내지 (16)(라)·제2호 나목(1)·(2)·(4)·라목(1)·(13)사목·아목·차목
나. 액화석유가스집단공급시설 및 액화석유가스를 사용하는 공동주택의 사용시설			별표 3 제1호 가목(2)·(3)·(4)(가)·(4)(다)·(4)(라)①㉲·(4)(라)①㉳·(4)(마) 내지 (4)(자)·(4)(카)·(5)·(6)(나)·(6)(다)·(7)(기밀시험에 한함)·(8)(가)①·(8)(나)·(8)(다)·(10)(나)①(기밀시험에 한함)·(10)(다)⑤·(10)(다)⑥·(12)(가)·(12)(나)·(16)(가)·(16)(다)·(16)(라)별표 4 제1호 가목·나목·다목(1)(나)·(1)(다)·(2)(가)·(2)(나)·(2)(자)·(3) 내지 (6)(비파괴시험을 제외함)·라목 내지 차목·별표 3 제2호나목(1)·(2)·(4)·사목·아목·별표 18 제1호(용기집합설비에 한함)
다. 액화석유가스판매시설 및 영업소용기저장소			별표 5 제1호 및 제2호 가목·나목, 별표 5의2(제8조제2항의 규정에 해당하는 경우에 한한다)
라. 액화석유가스저장소시설			별표 7 제1호 가목(1)·(2)·별표 3 제1호 가목(2)·(3)·(4)(가)·(4)(다)·(4)(라)①㉲·(4)(라)①㉳·(4)(마)·(4)(바)·(4)(사) 내지 (4)(카)·(5)·(6)(나)·(6)(다)·(7)(기밀시험에 한함)·(8)(가)①·(8)(나)·(8)(다)·(10)(나)①(기밀시험에 한함)·(10)(다)① 내지 (10)(다)③·(10)(다)⑤·(10)(다)⑧·(10)(라)(비파괴시험을 제외함)·(12)(가)·(12)(나)·(16)(가)·(16)(다)·(16)(라)·별표 4 제1호 가목·차목·별표7 제2호 가목(1)·(2)·별표 3 제2호 나목(1)·(2)·(4)·사목·아목
마. 액화석유가스사용시설			별표 18 제1호 내지 제9호·제11호 내지 제15호·제18호·별표 4 제1호 다목(2)(가)·(2)(나)·(3)·(4)·(6)(비파괴시험을 제외함)
4. 수시검사 다음 각호에 해당하는 안전장치의 유지·관리상태에 관한 사항 (1) 안전밸브 (2) 긴급차단장치 (3) 가스누출자동차단장치 및 경보기 (4) 물분무장치 및 살수장치 (5) 강제통풍시설 (6) 정전기 제거장치 및 방폭전기기기 (7) 배관 등의 가스누출여부 (8) 비상전력의 작동여부 (9) 기타 안전관리상 필요한 사항