[별표 11]<개정 1990.11.15, 1992.1.16>

자동차사용자등의 정비작업의 범위(제82조관련)

1. 자동차사용자 및 운전자가 할 수 있는 작업한계

가. 원동기

○실린더헤드개스킷의 교환

○로커암커버개스킷의 교환

○밸브간극 조정

○에어클린어엘리먼트의 교환

○오일펌프를 제외한 윤활장치의 점검·정비

○디젤분사펌프 및 가스용기를 제외한 연료장치의 점검·정비

○냉각장비의 점검·정비

○머플러의 교환

나. 동력전달장치

○오일의 보충 및 교환

○액셀러레이터케이블의 교환

○클러치케이블의 교환

다. 제동장치

○오일의 보충 및 교환

○브레이크 호스·페달 및 레버의 점검·정비

○브레이크라이닝의 교환

라. 조향장치

○점화스위치 및 키뭉치의 점검·정비

마. 주행장치

○허브베어링을 제외한 주행장치의 점검·정비

○허브베어링의 점검·정비(브레이크라이닝의 교환작업을 하는 경우에 한한다)

바. 완충장치

○다른 장치와 분리되어 설치된 쇽업쇼바의 교환

사. 전기장치

○전조등 및 속도표시등을 제외한 전기장치의 점검·정비

아. 기타

○안전벨트를 제외한 차내설비의 점검·정비

○판금·도색 및 용접을 제외한 차체의 점검·정비

○세차 및 섀시 각부의 급유

2. 정비관리자가 할 수 있는 작업한계

가. 별표 12의 자동차 차고시설을 갖춘자의 작업한계

○자가자동차의 점검·정비

나. 별표 12중 1. 차고 및 2. 기계·기구를 갖춘 자의 작업한계

1) 원동기

○실린더헤드의 점검·정비(원동기의 종류에 따라 매연측정기·일산화탄소측정기 또는 탄화수소측정기를 갖춘 경우에 한한다)

○윤활장치의 점검·정비

○디젤분사펌프 및 가스용기를 제외한 연료장치의 점검·정비

○냉각장치의 점검·정비

○배기장치의 점검·정비

2) 동력전달장치

○클러치의 점검·정비

○변속기의 점검·정비

3) 조향장치

○스티어링휠의 조정

4)제동장치

○오일의 보충 및 교환

○브레이크 파이프·호스·폐달 및 레버와 공기탱크의 점검·정비

○브레이크라이닝의 교환

5) 주행장치

○차륜의 정비

6) 완충장치

○쇽업쇼바의 점검·정비

7) 전기장치

○전조등 및 속도표시등을 제회한 전기장치의 점검·정비

8) 기타

○판금 또는 용접을 제외한 차체의 점검·정비

○부분도장

○안전벨트를 제외한 차내설비의 점검·정비

○세차 및 섀시 각부의 급유