[별표 1] <개정 1992.9.26.> 자동차의 종류 (제2조 관련)
종별	정의	유형별분류		규모별분류
		명칭	내용	분류기준	명칭
					소형	중형	대형(고급)
승용자동차	주로 적은 수(6인이하)의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 자동차를 말한다. 다만, 중형 또는 고급에 해당하는 일반형에 있어서는 9인까지 운송하도록 제작 된 것을 포함한다.	일반형	2내지 4개의 문이 있고 전후 2열 또는 3열의 좌석을 구비한 유선형의 것	배기량(디젤기관인것을 제외한다)	1,500cc미만의 것	1.1,500cc이상 2.2,000cc미만의 것	2,000cc이상의 것
		승용겸 화물형	외관이 일반형과 유사하면서 뒷좌석의 차실내에 화물을 적재하도록 장치된 것
		?형	2 내지 4개의 문이 있고 차체의 외관형상이 본넷트형인 것	크기 (길이·너비·높이)	길이 4.7미터,너비 1.7미터, 높이 2.0미터 이하의 것	길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것	길이·너비·높이 모두가 소형을 초과하는 것
		기타형	일반형·승용겸화물형 및 ?형의 범주에 속하지 아니하면서 승용인 것
승합자동차	주로 많은 수(7인 이상의 사람을 운송하기에 적합하도록 제작된 자동차를 말한다. 다만, 그 내부에 특수한 설비를 갖춘 것에 있어서는 승차정원에 불구하고 이를 포함한다.	일반형	주목적이 여객의 운송용인 것	승차정원	15인승 이하의 것	16인승 이상 35인승 이하의 것	36인승 이하의 것
		특수형	일반형외에 특별한 용도(장의·구급·헌혈·보도 등)를 가진 것	크기(길이·너비·높이)	길이 4.7미터, 너비 1.7미터, 높이 2.0미터 이하의 것	길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하여 길이가 9미터 미만의 것	길이·너비·높이가 모두 소형을 초과하여 길이가 9미터이상의 것
화물자동차	주로 화물을 운반하기 적합하게 제작된 자동차를 말한다.	일반형	보통의 화물운송용인 것	최대적재량	1톤이하의 것	1톤 초과 5톤미만의 것	5톤이상의 것
		덤프형	하대를 원동기의 힘으로 기울여 적재물을 중력에 의하여 쉽게 미끄러뜨려 내리는 구조의 것
		벤형	지붕구조의 덮개가 있는 화물운송용인 것	총중량(자동차의 공차중량, 최대적재량과, 승차정원을 55킬로그램으로 곱한 중량의 총계	3톤이하의 것	3톤 초과 10톤 미만의 것	10톤이상의 것
		특수 용도형	특별한 목적을 위하여 차체를 특수한 구조로 하거나, 특수한 기구를 장치한 것으로 일반형·덤프형 및 벤형에 속하지 아니하는 것
특수자동차	특별한 설비를 필요로 하는 사람 또는 화물을 운송하거나 특별한 작업요인을 수행하도록 제작된 자동차로서 승용·승합·화물자동차 외의 것을 말한다.	구난형	고장·사고등으로 운행이 곤란한 자동차를 견인할 수 있는 구조로 된 것	견인능력	5톤 이하의 것	5톤 초과 10톤 미만의 것	10톤 이상의 것
		견인형	피견인차를 견인하는 구조를 가진 것	오륜하중(견인형에한한다)	5톤 이하의 것	5톤 초과 10톤 미만의 것	10톤 이상의 것
		특수 작업형	구난형·견인형에 속하지 아니하면서 사람 또는 화물을 운반하는 구조가 없는 특수작업용인 것	총중량	3톤 이하의 것	3톤 초과 10톤 미만의 것	10톤 이상의 것
이륜자동차	주로 1 내지 2정도의 사람을 운송하기에 적합하도록 제작된 2륜의 자동차 또는 이에 1륜의 측차를 붙인 자동차와 배기량 125cc이하의 3륜형의 자동차를 말한다. 다만, 배기량 50cc미만의 것 또는 정격출력 0.59킬로왓트 미만의 것을 제외한다.	일반형	자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것	배기량	1000cc이하의 것	100cc초과 260cc이하의 것	260cc초과의 것
				정격출력	1킬로왓트 미만의 것	1킬로왓트 이상의 것	1.5킬로왓트를 초과하는 것
		특수형	경주용·오락용이나 운전을 즐기기 위한 경쾌한 구조로 된 것	배기량	100cc이하의 것	100cc 초과 260cc이하의 것	260cc초과의 것
				정격출력	1킬로왓트 미만 것	1킬로왓트 이상의 것	1.5킬로왓트를 초과하는 것
		삼륜형	승차정원 1인의 3륜형(측차를 제외한다)의 것으로 100㎏이하의 화물을 운송하기 위한 것	배기량	1000cc이하의 것	1000CC초과 125CC이하의 것	---
				정격출력	1킬로와트 미만의 것	1킬로와트 이상 1.5킬로와트 이하의 것	---
				적재량	60kg이하의 것	60kg초과 100kg이하의 것	---
주 : 1. 승용자동차와 이륜자동차의 경우 대형란에 해당하는 것의 구분을 "고급"으로 한다. 2. 규모별분류중 소형·중형·대형의 해당여부가 분류기준별로 서로 다를 경우에는 다음과 같이 구분한다. 가. 분류기준에 따른 규모가 소형 및 중형인 경우 : 중형 나. 분류기준에 따른 규모가 중형 및 대형인 경우 : 대형 다. 분류기준에 따른 규모가 소형 및 대형인 경우 : 대형 3. 이륜자동차의 정격출력은 전기로 동력을 발생하는 구조의 것을 말한다.