[별지 제48호의2서식] <신설 2010.2.18>
접수번호:
자동차 정기검사 결과표
① 자동차등록번호		② 성명(상호)		③ 생년월일
④ 차명		⑤ 차종(용도)		⑥ 제작연식
⑦ 연료종류		⑧ 누적주행거리		⑨ 최초등록일
검 사 결 과
⑩ 종합판정		관능ㆍ기능검사		기계ㆍ기구검사
⑪ 다음 검사주기	～	⑫ 재검사기간	～
⑬ 세부 검사내용
1부(관능및 기능검사)	2부(기계ㆍ기구검사)
<부적합 내용> <시정권고 내용> 특기사항:	검사항목	기준값	측정값	판정
⑭ 사이드슬립	1m 주행에 5mm 이내
⑮ 배출가스	휘발유ㆍ가스	일산화탄소(CO): %
탄화수소(HC): ppm
공기과잉률(λ):
경 유	매 연: %
⑯ 제동력	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
전체브레이크	전체무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
주차브레이크	전체무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
좌 ㆍ 우 차 이 (편차)	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
⑰ 전조등	광 도	12,000(15,000) ~ 112,500cd
진 폭	좌:상10/하30/좌15/우30cm이내
우: 상10/하30/좌30/우30cm이내
⑱ 속도계	32～44.4㎞/h(정25%, 부10%)
⑲ 소 음	경 적
배 기
⑳ 검사자	검사책임자	관능ㆍ기능검사	기계ㆍ기구검사
「자동차관리법」 제43조제2항, 제44조제1항, 제45조제1항 및 같은 법 시행규칙에 따라 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 검사대행자(지정정비사업자) 인
※재검사에 관한 안내 1. 재검사대상인 경우에는 정비를 완료한 후 이 통지서를 제시하고 재검사를 받으시기 바랍니다. 2. 재검사대상인 자동차는 검사를 받은 검사소(지정정비사업자)에서 검사를 받아야 합니다.
210㎜×297㎜ [보존용지(2종) 70g/㎡]