[별표 15] <개정 2008.1.14>
좌석안전띠의 조절기준(제103조제1항관련)
좌석위치	안전띠위치	조절범위		조절장치
1. 운전자의 좌석 및 운전자의 좌석 옆으로 나란히 되어 있는 좌석	골반	운전자의 좌석	5퍼센트의 성인여자의 인체모형과 95퍼센트의 성인남자의 인체모형의 사용에 적합할 것	비상잠금조절장치를 갖출 것
		그외좌석	6살 어린이의 인체모형과 95퍼센트의 성인남자의 인체모형의 사용에 적합할 것
	어깨	5퍼센트의 성인여자의 인체모형과 95퍼센트의 성인남자의 인체모형의 사용에 적합할 것
2. 제1호외의 좌석	골반	6살 어린이의 인체모형과 95퍼센트의 성인남자의 인체모형의 사용에 적합할 것		비상잠금조절장치, 자동잠금조절장치 또는 수동잠금조절장치를 갖출 것
	어깨	5퍼센트의 성인여자의 인체모형과 95퍼센트의 성인남자의 인체모형의 사용에 적합할 것		비상잠금조절장치 또는 자동잠금조절장치를 갖출 것
주 : 3점식 안전띠의 골반부분조절장치는 설치하지 아니할 수 있다.