[별표 20]

중고자동차 성능점검시설 및 설비(제155조제2항 관련)

구 분	기 준
위 치	대형차량의 출입에 지장이 없는 지역 배수가 쉽고 자연적 조건이 양호한 지역
시설면적	50㎡이상
설 비	명 칭	규 격	수 량
	1. 핏트 2. 회전반경측정기 3. 휠 밸런스 4. 토잉측정기 5, 압력측정기 6. 카레이지작기 7. 전류시험기 8. 타이어게이지	0.8 m ×10 m이상 자동식 또는 수동식 0 ~ 70㎏/㎠ 이상 양상능력 1.5톤 이상 0 ~ ±60 A 0 ~ 84㎏/㎠	1개소이상 1대이상 1대이상 1대이상 1대이상 1대이상 1대이상 1대이상