[별표 8의2]<신설 1999.8.9, 2000.12.30>

측정대상 오염물질의 종류 및 측정주기(제24조의2제3항관련)

1. 측정대상 오염물질의 종류

가. 매립시설의 경우 : 별표 8 제2호 나목(2)(가)의 규정에 의한 배출허용기준 대상항목

나. 소각시설의 경우 : 다이옥신

2. 측정주기

가. 매립시설

(1) 침출수 배출량이 1일 2,000세제곱미터이상인 경우

(가) 화학적산소요구량 : 매일 1회이상

(나) 화학적산소요구량외의 오염물질 : 주 1회이상

(2) 침출수 배출량이 1일 2,000세제곱미터미만인 경우 : 월 1회이상

나. 소각시설

(1) 시간당 처리능력이 2톤이상인 시설의 경우 : 연 2회이상

(2) 시간당 처리능력이 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설의 경우 : 연 1회 이상