[별표 4] <개정 2002.12.31>
표주 및 표지의 설치기준(제25조제1항관련) 1. 접도구역 표주 가. 규격(예시)
	▲			지면			경기도						국26 44
	3cm				노선번호			▶
	▼			노선별 일련번호			▶
	▲
	4cm
	▼
			(전면)				(후면)					(양측면)
	노선번호 기재요령
			▲		바탕색 : 황색 글씨 : 흑색		고속도로 : 고속○○ 일반국도 : 국○○ 지방도 : 지○○○ 군도 : 군○○
	20cm
	▼
◀		▶
20cm
	전면
접도구역
나. 설치간격 1) 평지 : 200m 내외 2) 곡선지역 및 취락지역 : 50m 내외

3) 산지 : 500m 내외 4) 주요도로, 철도 등을 횡단하는 경우에는 그 시설의 양측변에 설치 5) 농경지안인 경우에는 그 외곽(논둑, 밭둑 등)에 설치 2. 삭제 <2002.5.27> 3. 도시지역과 접도구역의 경계표지 가. 규격
				◀	100cm											▶		바탕 : 백색 글씨 : 흑색								◀	100cm											▶
	▲			알림 이 곳으로부터는 국토의계획및이용에관한법률에 의한 도시지역이 적용되는 구간입니다.																						알림 이 곳으로부터는 도로법에 의한 접도구역이 적용되는 구간입니다.																▲
60cm																																											60cm
	▼																																									▼
			20cm								20cm														20cm												20cm
				◀			▶	◀		60cm		▶	◀			▶										◀			▶	◀		60cm		▶	◀				▶
																			150cm			150cm
																			80cm			80cm
나. 설치위치 : 노선중 도시지역과 접도구역의 경계 지점 4. 접도구역의 안내표지 가. 규격

						◀	150cm											▶
			▲
100cm
			▼
						◀			▶	◀				▶	◀				▶
		30cm										90cm					30cm					150cm
																						80cm
	알림 1. 접도구역안에서는 도로법 제50조제4항의 규정에 의하여 일정행위를 금지하고 있습니다. 2. 접도구역 표주를 무단 이설하거나 손괴하는 행위는 금지되어 있습니다. 년 월 일 ○○군수
나. 설치위치 : 불법행위가 발생할 우려가 있는 취락지 등