[별표 4] <신설 1999.9.2, 2002.5.27>

표주 및 표지의 설치기준(제25조제1항관련)

1. 접도구역 표주

가. 규격(예시)

	↑		지면
30cm
	↓
	↑
40cm
	↓
		(전면)

	경기도
	(후면)

노선번호					→	국26
노선별 일렬번호					→	44
				(양측면)

					↑
					20cm
					↓
←		20cm		→

바탕색 : 황색

글씨: 흑색

노선번호 기재요령

고속도로: 고속○○

일반국도: 국○○

지방도: 지○○○

군도: 군○○

전면

접도구역

나. 설치간격

[그림 생략]

1) 평지 : 200m 내외

2) 곡선지역 및 취락지역 : 50m 내외

3) 산지 : 500m 내외

4) 주요도로, 철도 등을 횡단하는 경우에는 그 시설의 양측변에 설치

5) 농경지안인 경우에는 그 외곽(논둑, 밭둑 등)에 설치

2. 삭제 <2002.5.27>

3. 도시계획구역과 접도구역의 경계표지

가. 규격

		←			100cm				→						←			100cm					→
↑		알림 이곳으로부터는 도시계획법에 의한 도시계획 구역이 적용되는 구간입니다.													알림 이곳으로부터는 도로법에 의한 접도구역이 적용되는 구간입니다.									↑
										바탕 : 백색 글씨 : 흑색
60cm																								60cm
↓																								↓
	20cm					60cm			20cm					20cm					60cm				20cm
			←	→	←		→	←	→						←	→	←			→		←	→
											150cm			150cm
											80cm			80cm

나. 설치위치 : 노선중 도시계획구역과 접도구역의 경계 지점

[그림 생략]

4. 접도구역의 안내표지

가. 규격

		←			150cm				→
↑
100cm
↓
	30cm					90cm			30cm		↑
			←	→	←		→	←	→
									150cm
									80cm
											↓

알림

접도구역안에서는 도로법 제50조제4항의

규정에 의하여 일정행위를 금지하고 있

습니다.

2. 접도구역 표주를 무단 이설하거나 손괴

하는 행위는 금지되어 있습니다.

년    월    일

○ ○ 군 수

나. 설치위치 : 불법행위가 발생할 우려가 있는 취락지 등