[별표 4]
품질표지 인증기관의 시설ㆍ장비 및 인력 기준(제15조제2항 관련)
1. 시설ㆍ장비 기준 가. 시설기준 총 바닥면적이 80제곱미터 이상인 실험실을 갖추어야 한다. 이 경우 항온ㆍ제습시설 및 후드시설을 갖춘 바닥면적이 40제곱미터 이상인 실험실을 해당 실험실 내에 별도로 갖추어야 한다. 나. 장비기준: 다음의 장비를 모두 갖추어야 한다.
구분	장비		수량
1) 이물질 분석	폐기물에서 이물질의 함유량을 측정하여 분석할 수 있는 장비		1식 이상
2) 크기, 규격 등 성상 분석	순환자원의 규격과 크기 등을 측정할 수 있는 장비		1식 이상
3) 유해물질 분석	원자흡광광도계 또는 유도결합플라즈마발광광도계		1대 이상
	기체크로마토그래피(질소ㆍ인 검출기 및 전자포획검출기 내장형) 또는 기체크로마토그래피-질량분석기		1대 이상
	유해물질 분석을 위한 시약 및 초자류(硝子類) 등		1식 이상
비고 1. 폐지, 고철의 이물질을 현장에서 측정ㆍ분석하는 경우에는 1)의 장비를 갖추는 대신 「계량에 관한 법률」 제7조제4항에 따른 계량증명업자에게 의뢰하여 측정ㆍ분석을 할 수 있다. 2. 「폐기물관리법」 제17조의2에 따른 폐기물분석전문기관으로 지정받은 자와 유해물질의 시험ㆍ분석을 위한 대행계약을 체결한 경우에는 3)의 장비 중 전부 또는 일부를 갖추지 않을 수 있다.
2. 기술인력기준: 다음 각 목의 기술인력을 모두 갖추어야 한다.
기술인력		해당 분야
가. 산업기사 1명 이상		대기환경, 수질환경, 토양환경, 폐기물처리, 화공, 화학분석 분야
나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야를 전공하고 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 환경 관련 업무경력이 1년 이상인 사람 1명 이상		환경과학, 환경공학, 환경보건, 환경위생, 환경화학, 환경학, 토양환경, 화학공학, 공업화학, 화학, 생화학, 농화학, 농생물학, 보건학, 의학 등 관련 전공
비고 1. 기술인력은 해당 인증기관에서 순환자원 품질인증 관련 업무만을 전담하여야 하며, 다른 기관의 기술인력으로 중복되어 등록하지 않아야 한다. 2. 기술인력 1명이 두 종류 이상의 기술자격을 갖춘 경우에는 한 종류의 기술자격만을 가진 것으로 본다. 3. 가목의 기술인력은 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야를 전공하고 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 폐기물 처리 분야 또는 해당 전문 기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다. 4. 나목의 기술인력은 공업계 고등학교를 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 폐기물 처리 분야 또는 환경 관련 분석 분야에서 3년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.