[별표2] 허가의 대상범위
구 분		허 가 의 대 상 범 위
고압가스제조자	액화석유가스 제조자	압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리할 수 있는 설비를 사용한 액화석유가스의 제조(용기에 충전하는 것을 포함한다. 이하 같다)
	일반고압가스 제조자	압축 또는 액화 기타의 방법으로 처리할 수 있는 설비를 사용한 액화석유가스 이외의 고압가스의 제조
	냉동제조자	동력자원부령이 정하는 산정기준에 의한 1일의 냉동능력(이하 "냉동능력"이라 한다)이 3톤이상인 설비(가연성가스 또는 독성가스 이외의 고압가스를 냉매로 사용하는 설비는 냉동능력이 20톤이상 인 것으로 한다)를 사용하여 냉동(난방을 포함한다. 이하 같다)을 위하여 압축 또는 액화하는 방법에 의한 고압가스의 제조
	고압가스 저장자	300세제곱미터 이상의 압축가스 또는 3,000킬로그램 이상의 액화 가스의 저장(제4조제1항의 규정에 의하여 고압가스의 제조허가를 받은 자 또는 제4조제2항의 고압가스의 판매허가를 받은 자가 그 허가 받은 내용에 따른 고압가스의 저장을 제외한다)
	고압가스 판매자	고압가스의 판매(제4조제1항의 규정에 의하여 고압가스의 제조허가를 받은 자가 그 제조한 고압가스 또는 이와 동일한 고압가스를 그 사업소에서 판매하는 것을 제외한다)
	용기의 제조· 수리 업자	고압가스를 충전하기 위한 용기 (내용적 3데시리터 이하의 용기와 저장탱크를 제외한다) 및 그 부속품(밸브, 안전밸브, 긴급차단장치를 말한다. 이하 같다)의 제조·수리
	기기의 제조· 수리 업자	냉동능력이 3톤 이상의 냉동기와 이를 구성하는 압축기·응축기· 수액기와 그 부속기기의 제조·수리
	기기의 제조· 수리 업자	액화석유가스를 사용하기 위한 연소기·압력조정기·밸브·호스· 호스밴드·콕크 기타 동력자원부장관이 정하는 기구의 제조·수리