[별표 3]

화장품바코드의 인쇄크기, 색상 및 위치(제6조제2항 관련)

구분	EAN-13	ITF-14	GS1-128	UPC-A	GS1 DataMatrix
인쇄크기	- 3.73㎝×2.6㎝ - 0.3배∼2.0배	- 15.24㎝×4.14㎝ - 0.5배∼1.2배	- 가로: 데이터량에 따라 유동적임 - 세로: 2㎝∼3.8㎝	- 3.73㎝×2.59㎝ - 0.3배∼2.0배	- 밀도(X-dimension) 0.25㎜ 이상 권고
인쇄색상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상
인쇄위치	- 판독이 용이한 위치	- 박스 최소 2면 (인접면) 이상	- 박스 최소 2면 (인접면) 이상	- 판독이 용이한 위치	- 판독이 용이한 위치 - 곡면 30°이내