[별표 12]

안전인증대상생활용품의 모델구분 세부기준(제13조 관련)

분류	품목명		모델구분			세부기준
1. 화학	자동차용 재생타이어		종류별			용도별, 구조별, 모양별
	타이어 재생용 트레드고무		종류별			미가황 트레드용 고무, 가황된 트레드용 고무
2.생활	가. 가스라이터		종류 (형식)별	종류별		일반용, 일회용
				형식별		전자식, 돌식, 터보형식, 토치형식
			구조별	불꽃높이 조절방식		조절식, 비조절식
				연료탱크 용적		용적량 10mL 이하, 10mL 초과
				외형		장난감형태, 비장난감 형태
			재질별			합성수지, 금속, 기타
	나. 물놀이 기구	제1부 공기주입 물놀이기구	종류별			공기를 넣지 않은 상태에서 50cm 이상의 물놀이기구, 공기를 넣지 않은 상태에서 76cm 이상의 물놀이기구
			모양별			-
			크기별			-
			재질별			-
		제2부 공기주입 보트	종류별(사용정원)			1종(3인 이하용), 2종(4인 이상 7인 이하용), 3종(8인 이상 15인 이하용), 4종(특수용)
			모양별			-
			크기별			-
			재질별			플라스틱제, 고무제
		제3부 수영보 조용품 (착용형)	종류별			A타입, B타입
			모양별			-
			크기별			-
			재질별			-
		제4부 수영보조 용품 (비착용형)	모양별			-
			크기별			-
			재질별			-
	다. 비비탄 총		청소년		모양별	-
			성인		모양별, 재질별	-
3. 기계 금속	가. 가정용 압력냄비 및 압력솥		내부용기 재질별			알루미늄합금주물제, 알루미늄합금판재, 스테인리스스틸제, 기타의 것
			구조별			슬라이드식, 낙하뚜껑식, 눌림뚜껑식, 기타의 것
			압력조정장치 기구별			추식, 스프링식, 지렛대식, 기타의 것
			안전장치 기구별			팁식, 고무붓슈식, 스프링식, 온도휴즈식, 기타의 것