[별표 27]

생활용품의 품목별 검사설비 및 제조설비 목록(제70조 관련)

1. 검사설비 목록

품목명	자체보유설비	외주가능설비
1. 자동차용 재생타이어	･경도계	･고무노화시험기
	･치수측정기	･인장 및 박리시험기
	･스틸코드검사기1)	･타이어강도시험기
	-	･비이드이탈시험기
2. 가정용 압력냄비 및 압력솥	･치수측정기	･인장시험기
	･압력조정장치 작동시험기	･위생성 시험설비
	･안전장치 작동시험기	･화학분석설비
	･내압 및 패킹누수시험기	-
	･표면온도계	-
3. 가스라이터	･불꽃점화측정기	･압력시험장비
	･치수측정기	･저온시험장비
	･저울	-
	･푸시풀게이지	-
	･초시계	-
	･낙하시험장비	-
	･조립강도기	-
	･온도시험장비	-
4. 물놀이기구	･치수측정기	･만능재료시험기
	･두께측정기	･가열감량시험기
	･용적측정기	･내한성시험기
	･하중추	･노화시험기
	･푸시풀게이지	･내후시험기
	･완제품하중시험기	･오존열화시험기
	-	･염수분무시험기
	-	･부력측정시험기
	-	･유해분석시험기
	-	･안정성시험기
5. 비비탄총	･치수측정기	･가스압력계
	･저울	-
	･푸시풀게이지	-
	･낙하시험기	-
	･오븐기(가스건에 한 함)	-
	･속도측정기	-
*비고 1. 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험․검사설비를 보유하고 , 측정기의 특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 설비관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. 2. 정밀도 및 정확도를 시험․검사하기 위하여 시험, 검사설비의 설치장소가 적당하고, 시험․검사설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 한다. 3. 검사설비 중 외주가능 설비에 대하여는 공인 또는 이에 준하는 시험성적서로 관리하고 있거나, 설비사용계약서를 보유하고 있는 경우에 본 설비를 보유한 것으로 갈음할 수 있다. 주1) 폐타이어의 내부를 검사할 수 있는 비파괴검사장비를 말하며,스틸코드검사기와 동등 이상의 검사기능을 갖는 장비(X-ray 검사장비 등)를 보유한 경우를 포함한다.

품목명	제조설비명
1. 자동차용 재생타이어	･고무배합기(원자재 제조시 한정함)	･재료재단기
	･고무압연기(원자재 제조시 한정함)	･버핑기
	･고무압출기(원자재 제조시 한정함)	･건조장치
	･고무풀제조기	･성형기
	･고무풀도포기	･가황기
2. 가정용 압력냄비 및 압력솥	･절단기	･용해로
	･성형기	･주조설비
	･연마기	･용접기
	･조립설비	-
3. 가스라이터	･사출기	･도금설비
	･가스용착설비	･도장설비
	･가스주입설비	･완제품조립설비
	･불꽃검사기	-
4. 물놀이기구	･성형기	･인쇄설비
5. 비비탄총	･사출기(냉각설비 포함)	･인쇄기
	･조립설비	-
* 비고 1. 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 생산하기 위하여 필요한 제조설비를 보유하고, 설비특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 설비 관리규정을 정하고 이 에 따라 실시하여야 한다. 2. 제조설비 중 외부설비를 활용여부에 대하여는 제품의 생산규모 등에 따라 업체스스로 판단하여 결정할 수 있으나, 외부설비를 활용할 경우 외주관리를 하여야 한다.

2. 품목별 제조설비 목록