조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)

◇ 제․개정 이유

가. 가압송수장치인 펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 펌프 재질 기준을 정하고, 유수검지장치 시험 장치의 설치 위치 기준을 명확히 하는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점 및 불합리한 점을 개선 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제6조제1항제14호)

나. 유수검지장치실 출입문의 크기를 개구부의 크기로 기준을 명확히 함(안 제7조제4호)

다. 유수검지장치의 시험 장치 설치 기준을 명확히 정함(안 제8조제12항제1호, 제2호)