조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

- 소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

-  압력손실시험의 재료별 마찰계수 값 반영 및 다양한 제품 조립방식의 수용을 위하여 일부 기준을 재정립 하며, ‘소방 신기술·신제품 심의 운영규정’에 따라 “2021년 상반기 소방용품 신기술 인정품”의 도입을 위하여 기술기준을 개정하고자 함.

◇ 주요내용

가. ‘이음관’ 용어의 정의 명확화 및 신설(안 제2조)

나. 기준의 명확화를 위한 별도 호 구분 및 구조 신설(안 제3조)

다. 수리계산에 따라 적용 가능 호칭(20)의 공통 적용(안 제4조)

라. 배관의 재료별 마찰계수 값 명시 및 시험기준 명확화(안 제7조)

마. 조립시험 대상 명확화 및 조립방식 추가(안 제14조의2)

바. 암모니아부식시험의 호칭(20) 수용(안 제14조의4)

사. 폴리에틸렌 합성수지층 사이에 알루미늄금속관층으로 구성된 배관의 시험  기준 규정(안 제5조, 제6조, 제7조제4항, 제16조의2, 제16조의3)

아. 표시사항 명확화(안 제17조)

자. 적용 가능한 호칭(20) 수용 및 미사용 호칭(15) 삭제(안 별표4)

차. 시험방법 명확화를 위한 반자재료 및 두께 규정(안 별도1)