조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

미분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104A)

◇ 개정 이유

가압송수장치인 주펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 임팰러와 펌프축은 스테인리스 등 부식에 강한 재질을 사용하도록 하고, 차고 또는 주차장에는 화재시 신속한 대응이 어려운 호스릴방식(수동)보다는 자동으로 작동하는 소화설비를 설치하도록 하는 등 현행 제도운영 상 나타난 일부 미비점을 개선 보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함(안 제8조제1항제10호)

나. 차고 또는 주차장에는 호스릴방식을 적용하지 않도록 함(안 제11조제14항제1호)