[별표 8] 화강암, 부석 또는 합성암석 숯불 브로일러(제28조 관련)

1. 이 시험에서 노즐의 방호면적 및 노즐 설치 제한사항은 화강암류를 화원으로 사용하는 형태의 브로일러를 소화시키기 위하여 적용한다

2. 가스가열식 또는 전기가열식의 브로일러를 사용하고 어떤 방식의 브로일러에 대해서던 적용 소화가 가능하여야 한다.

3. 시험은 별표 6의 시험을 동일하게 적용한다. 다만 별표6에서는 가스식 가열판넬을 가열하는 대신 이 시험에서는 화강암, 부석 또는 합성암 등을 가열원으로 사용한다.