성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목에 관한 고시

소방방재청고시제2008 - 2호(2008. 4. 11)

소방방재청고시제2008-29호(2009. 7. 27)

소방방재청고시제2009-31호(2009. 8. 24)

소방방재청고시제2009-47호(2009. 12. 24)

소방방재청고시제2012-43호(2012.  2.  9)

제1조(목적) 이 고시는 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제15조 및 별표 7의 제22호에 따라 성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목을 정하는 것을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목) 규칙 제15조 및 별표7의 제22호에 따른 품목은 다음 각 호와 같다.<개정 2012.2.9>

1. 분기배관

2. 포소화약제의 혼합장치

3. 가스계소화설비의 설계프로그램

4. 시각경보장치

5. 자동차압․과압조절형댐퍼

6. 자동폐쇄장치

7. 가압수조를 이용한 가압송수장치

8. 피난유도선

9. 방염제품<신설 2012.2.9>

10. 다수인 피난장비<신설 2012.2.9>

제3조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.<개정 2012.2.9>

부칙(2008.4.11)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.7.27)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제2조제7호의 가압수조를 이용한 가압송수장치는 성능시험기술기준이 고시된 날부터 시행한다.

부칙(2009.8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.12.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.