소방청 훈령 제311호

화재조사 및 보고규정

제1조(목적) 이 규정은 「소방의 화재조사에 관한 법률」및 같은 법 시행령, 시행규칙에 따라 화재조사의 집행과 보고 및 사무처리에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "감식"이란 화재원인의 판정을 위하여 전문적인 지식, 기술 및 경험을 활용하여 주로 시각에 의한 종합적인 판단으로 구체적인 사실관계를 명확하게 규명하는 것을 말한다.

2. "감정"이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 이와 관련된 모든 현상에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다.

3. "발화"란 열원에 의하여 가연물질에 지속적으로 불이 붙는 현상을 말한다.

4. "발화열원"이란 발화의 최초 원인이 된 불꽃 또는 열을 말한다.

5. "발화지점"이란 열원과 가연물이 상호작용하여 화재가 시작된 지점을 말한다.

6. "발화장소"란 화재가 발생한 장소를 말한다.

7. "최초착화물"이란 발화열원에 의해 불이 붙은 최초의 가연물을 말한다.

8. "발화요인"이란 발화열원에 의하여 발화로 이어진 연소현상에 영향을 준 인적ㆍ물적ㆍ자연적인 요인을 말한다.

9. "발화관련 기기"란 발화에 관련된 불꽃 또는 열을 발생시킨 기기 또는 장치나 제품을 말한다.

10. "동력원"이란 발화관련 기기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때 사용되어진 연료 또는 에너지를 말한다.

11. "연소확대물"이란 연소가 확대되는데 있어 결정적 영향을 미친 가연물을 말한다.

12. "재구입비"란 화재 당시의 피해물과 같거나 비슷한 것을 재건축(설계 감리비를 포함한다) 또는 재취득하는데 필요한 금액을 말한다.

13. "내용연수"란 고정자산을 경제적으로 사용할 수 있는 연수를 말한다.

14. "손해율"이란 피해물의 종류, 손상 상태 및 정도에 따라 피해금액을 적정화시키는 일정한 비율을 말한다.

15. "잔가율"이란 화재 당시에 피해물의 재구입비에 대한 현재가의 비율을 말한다.

16. "최종잔가율"이란 피해물의 내용연수가 다한 경우 잔존하는 가치의 재구입비에 대한 비율을 말한다.

17. "화재현장"이란 화재가 발생하여 소방대 및 관계인 등에 의해 소화활동이 행하여지고 있거나 행하여진 장소를 말한다.

18. "접수"란 119종합상황실(이하 "상황실"이라 한다)에서 유·무선 전화 또는 다매체를 통하여 화재 등의 신고를 받는 것을 말한다.

19. "출동"이란 화재를 접수하고 상황실로부터 출동지령을 받아 소방대가 차고 등에서 출발하는 것을 말한다.

20. "도착"이란 출동지령을 받고 출동한 소방대가 현장에 도착하는 것을 말한다.

21. "선착대"란 화재현장에 가장 먼저 도착한 소방대를 말한다.

22. "초진"이란 소방대의 소화활동으로 화재확대의 위험이 현저하게 줄어들거나 없어진 상태를 말한다.

23. "잔불정리"란 화재 초진 후 잔불을 점검하고 처리하는 것을 말한다. 이 단계에서는 열에 의한 수증기나 화염 없이 연기만 발생하는 연소현상이 포함될 수 있다.

24. "완진"이란 소방대에 의한 소화활동의 필요성이 사라진 것을 말한다.

25. "철수"란 진화가 끝난 후, 소방대가 화재현장에서 복귀하는 것을 말한다.

26. "재발화감시"란 화재를 진화한 후 화재가 재발되지 않도록 감시조를 편성하여 일정 시간 동안 감시하는 것을 말한다.

② 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 규정하는 것을 제외하고는 「소방기본법」, 「소방의 화재조사에 관한 법률」,「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」,「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

제3조(화재조사의 개시 및 원칙) ① 「소방의 화재조사에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제5조제1항에 따라 화재조사관(이하 "조사관"이라 한다)은 화재발생 사실을 인지하는 즉시 화재조사(이하 "조사"라 한다)를 시작해야 한다.

② 소방관서장은 「소방의 화재조사에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제4조제1항에 따라 조사관을 근무 교대조별로 2인 이상 배치하고, 「소방의 화재조사에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조에 따른 장비․시설을 기준 이상으로 확보하여 조사업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 조사는 물적 증거를 바탕으로 과학적인 방법을 통해 합리적인 사실의 규명을 원칙으로 한다.

제4조(화재조사관의 책무) ① 조사관은 조사에 필요한 전문적 지식과 기술의 습득에 노력하여 조사업무를 능률적이고 효율적으로 수행해야 한다.

② 조사관은 그 직무를 이용하여 관계인등의 민사분쟁에 개입해서는 아니 된다.

제5조(화재출동대원 협조) ① 화재현장에 출동하는 소방대원은 조사에 도움이 되는 사항을 확인하고, 화재현장에서도 소방활동 중에 파악한 정보를 조사관에게 알려주어야 한다.

② 화재현장의 선착대 선임자는 철수 후 지체 없이 국가화재정보시스템에 별지 제2호서식 화재현장출동보고서를 작성ㆍ입력해야 한다.

제6조(관계인등 협조) ① 화재현장과 기타 관계있는 장소에 출입할 때에는 관계인등의 입회 하에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

② 조사관은 조사에 필요한 자료 등을 관계인등에게 요구할 수 있으며, 관계인등이 반환을 요구할 때는 조사의 목적을 달성한 후 관계인등에게 반환해야 한다.

제7조(관계인등 진술) ① 법 제9조제1항에 따라 관계인등에게 질문을 할 때에는 시기, 장소 등을 고려하여 진술하는 사람으로부터 임의진술을 얻도록 해야 하며 진술의 자유 또는 신체의 자유를 침해하여 임의성을 의심할 만한 방법을 취해서는 아니 된다.

② 관계인등에게 질문을 할 때에는 희망하는 진술내용을 얻기 위하여 상대방에게 암시하는 등의 방법으로 유도해서는 아니 된다.

③ 획득한 진술이 소문 등에 의한 사항인 경우 그 사실을 직접 경험한 관계인등의 진술을 얻도록 해야 한다.

④ 관계인등에 대한 질문 사항은 별지 제10호서식 질문기록서에 작성하여 그 증거를 확보한다.

제8조(감식 및 감정) ① 소방관서장은 조사 시 전문지식과 기술이 필요하다고 인정되는 경우 국립소방연구원 또는 화재감정기관 등에 감정을 의뢰할 수 있다.

② 소방관서장은 과학적이고 합리적인 화재원인 규명을 위하여 화재현장에서 수거한 물품에 대하여 감정을 실시하고 화재원인 입증을 위한 재현실험 등을 할 수 있다.

제9조(화재 유형) ① 법 제2조제1항제1호의 화재는 다음 각 호와 같이 그 유형을 구분한다.

1. 건축ㆍ구조물화재 : 건축물, 구조물 또는 그 수용물이 소손된 것

2. 자동차ㆍ철도차량화재 : 자동차, 철도차량 및 피견인 차량 또는 그 적재물이 소손된 것

3. 위험물ㆍ가스제조소등 화재 : 위험물제조소등, 가스제조ㆍ저장ㆍ취급시설 등이 소손된 것

4. 선박ㆍ항공기화재 : 선박, 항공기 또는 그 적재물이 소손된 것

5. 임야화재 : 산림, 야산, 들판의 수목, 잡초, 경작물 등이 소손된 것

6. 기타화재 : 위의 각 호에 해당되지 않는 화재

② 제1항의 화재가 복합되어 발생한 경우에는 화재의 구분을 화재피해금액이 큰 것으로 한다. 다만, 화재피해금액으로 구분하는 것이 사회관념상 적당하지 않을 경우에는 발화장소로 화재를 구분한다.

제10조(화재건수 결정) 1건의 화재란 1개의 발화지점에서 확대된 것으로 발화부터 진화까지를 말한다. 다만, 다음 경우는 각 호에 따른다.

1. 동일범이 아닌 각기 다른 사람에 의한 방화, 불장난은 동일 대상물에서 발화했더라도 각각 별건의 화재로 한다.

2. 동일 소방대상물의 발화점이 2개소 이상 있는 다음의 화재는 1건의 화재로 한다.

가. 누전점이 동일한 누전에 의한 화재

나. 지진, 낙뢰 등 자연현상에 의한 다발화재

3. 발화지점이 한 곳인 화재현장이 둘 이상의 관할구역에 걸친 화재는발화지점이 속한 소방서에서 1건의 화재로 산정한다. 다만, 발화지점 확인이 어려운 경우에는 화재피해금액이 큰 관할구역 소방서의 화재 건수로 산정한다.

제11조(발화일시 결정) 발화일시의 결정은 관계인등의 화재발견 상황통보(인지)시간 및 화재발생 건물의 구조, 재질 상태와 화기취급 등의 상황을 종합적으로 검토하여 결정한다. 다만, 자체진화 등 사후인지 화재로 그 결정이 곤란한 경우에는 발화시간을 추정할 수 있다.

제12조(화재의 분류) 화재원인 및 장소 등 화재의 분류는 소방청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 분류표에 의하여 분류한다.

제13조(사상자) 사상자는 화재현장에서 사망한 사람과 부상당한 사람을 말한다. 다만, 화재현장에서 부상을 당한 후 72시간 이내에 사망한 경우에는 당해 화재로 인한 사망으로 본다.

제14조(부상자 분류) 부상의 정도는 의사의 진단을 기초로 하여 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 중상 : 3주 이상의 입원치료를 필요로 하는 부상을 말한다.

2. 경상 : 중상 이외의 부상(입원치료를 필요로 하지 않는 것도 포함한다)을 말한다. 다만, 병원 치료를 필요로 하지 않고 단순하게 연기를 흡입한 사람은 제외한다.

제15조(건물 동수 산정) 건물 동수의 산정은 별표 1에 따른다.

제16조(소실정도) ① 건축ㆍ구조물의 소실정도는 다음의 각 호에 따른다.

1. 전소 : 건물의 70% 이상(입체면적에 대한 비율을 말한다. 이하 같다)이 소실되었거나 또는 그 미만이라도 잔존부분을 보수하여도 재사용이 불가능한 것

2. 반소 : 건물의 30% 이상 70% 미만이 소실된 것

3. 부분소 : 제1호, 제2호에 해당하지 아니하는 것

② 자동차ㆍ철도차량, 선박ㆍ항공기 등의 소실정도는 제1항의 규정을 준용한다.

제17조(소실면적 산정) ① 건물의 소실면적 산정은 소실 바닥면적으로 산정한다.

② 수손 및 기타 파손의 경우에도 제1항의 규정을 준용한다.

제18조(화재피해금액 산정) ① 화재피해금액은 화재 당시의 피해물과 동일한 구조, 용도, 질, 규모를 재건축 또는 재구입하는데 소요되는 가액에서 경과연수 등에 따른 감가공제를 하고 현재가액을 산정하는 실질적ㆍ구체적 방식에 따른다. 다만, 회계장부상 현재가액이 입증된 경우에는 그에 따른다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 정확한 피해물품을 확인하기 곤란한 경우에는 소방청장이 정하는 「화재피해금액 산정매뉴얼」(이하 "매뉴얼"이라 한다)의 간이평가방식으로 산정할 수 있다.

③ 건물 등 자산에 대한 최종잔가율은 건물ㆍ부대설비ㆍ구축물ㆍ가재도구는 20%로 하며, 그 이외의 자산은 10%로 정한다.

④ 건물 등 자산에 대한 내용연수는 매뉴얼에서 정한 바에 따른다.

⑤ 대상별 화재피해금액 산정기준은 별표 2에 따른다.

⑥ 관계인은 화재피해금액 산정에 이의가 있는 경우 별지 제12호서식 또는 별지 제12호의2서식에 따라 관할 소방관서장에게 재산피해신고를 할 수 있다.

⑦ 제6항에 따른 신고서를 접수한 관할 소방관서장은 화재피해금액을 재산정해야 한다.

제19조(세대수 산정) 세대수는 거주와 생계를 함께 하고 있는 사람들의 집단 또는 하나의 가구를 구성하여 살고 있는 독신자로서 자신의 주거에 사용되는 건물에 대하여 재산권을 행사할 수 있는 사람을 1세대로 산정한다.

제20조(화재합동조사단 운영 및 종료) ① 소방관서장은 영 제7조제1항에 해당하는 화재가 발생한 경우 다음 각 호에 따라 화재합동조사단을 구성하여 운영하는 것을 원칙으로 한다.

1. 소방청장 : 사상자가 30명 이상이거나 2개 시․도 이상에 걸쳐 발생한 화재(임야화재는 제외한다. 이하 같다)

2. 소방본부장 : 사상자가 20명 이상이거나 2개 시․군․구 이상에 발생한 화재

3. 소방서장 : 사망자가 5명 이상이거나 사상자가 10명 이상 또는 재산피해액이 100억원 이상 발생한 화재

② 제1항에도 불구하고 소방관서장은 영 제7조제1항제2호 및「소방기본법 시행규칙」제3조제2항제1호에 해당하는 화재에 대하여 화재합동조사단을 구성하여 운영할 수 있다.

③ 소방관서장은 영 제7조제2항과 영 제7조제4항에 해당하는 자 중에서 단장 1명과 단원 4명 이상을 화재합동조사단원으로 임명하거나 위촉할 수 있다.

④ 화재합동조사단원은 화재현장 지휘자 및 조사관, 출동 소방대원과 협력하여 조사와 관련된 정보를 수집할 수 있다.

⑤ 소방관서장은 화재합동조사단의 조사가 완료되었거나, 계속 유지할 필요가 없는 경우 업무를 종료하고 해산시킬 수 있다.

제21조(조사서류의 서식) 조사에 필요한 서류의 서식은 다음 각호에 따른다.

1. 화재ㆍ구조ㆍ구급상황보고서 : 별지 제1호서식

2. 화재현장출동보고서 : 별지 제2호서식

3. 화재발생종합보고서 : 별지 제3호서식

4. 화재현황조사서 : 별지 제4호서식

5. 화재현장조사서 : 별지 제5호서식

6. 화재현장조사서(임야화재, 기타화재) : 별지 제5호의2서식

7. 화재유형별조사서(건축ㆍ구조물화재) : 별지 제6호서식

8. 화재유형별조사서(자동차ㆍ철도차량화재) : 별지 제6호의2서식

9. 화재유형별조사서(위험물ㆍ가스제조소등 화재) : 별지 제6호의3서식

10. 화재유형별조사서(선박ㆍ항공기화재) : 별지 제6호의4서식

11. 화재유형별조사서(임야화재) : 별지 제6호의5서식

12. 화재피해조사서(인명피해) : 별지 제7호서식

13. 화재피해조사서(재산피해) : 별지 제7호의2서식

14. 방화ㆍ방화의심 조사서 : 별지 제8호서식

15. 소방시설등 활용조사서 : 별지 제9호서식

16. 질문기록서 : 별지 제10호서식

17. 화재감식ㆍ감정 결과보고서 : 별지 제11호서식

18. 재산피해신고서 : 별지 제12호서식

19. 재산피해신고서(자동차, 철도, 선박, 항공기) : 별지 제12호의2서식

20. 사후조사 의뢰서 : 별지 제13호서식

제22조(조사 보고)  ① 조사관이 조사를 시작한 때에는 소방관서장에게 지체 없이 별지 제1호서식 화재ㆍ구조ㆍ구급상황보고서를 작성ㆍ보고해야 한다.

② 조사의 최종 결과보고는 다음 각 호에 따른다.

1. 「소방기본법 시행규칙」 제3조제2항제1호에 해당하는 화재 : 별지 제1호서식 내지 제11호서식까지 작성하여 화재 발생일로부터 30일 이내에 보고해야 한다.

2. 제1호에 해당하지 않는 화재 : 별지 제1호서식 내지 제11호서식까지 작성하여 화재 발생일로부터 15일 이내에 보고해야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 정당한 사유가 있는 경우에는 소방관서장에게 사전 보고를 한 후 필요한 기간만큼 조사 보고일을 연장할 수 있다.

1. 법 제5조제1항 단서에 따른 수사기관의 범죄수사가 진행 중인 경우

2. 화재감정기관 등에 감정을 의뢰한 경우

3. 추가 화재현장조사 등이 필요한 경우

④ 제3항에 따라 조사 보고일을 연장한 경우 그 사유가 해소된 날부터 10일 이내에 소방관서장에게 조사결과를 보고해야 한다.

⑤ 치외법권지역 등 조사권을 행사할 수 없는 경우는 조사 가능한 내용만 조사하여 제21조 각 호의 조사 서식 중 해당 서류를 작성ㆍ보고한다.

⑥ 소방본부장 및 소방서장은 제2항에 따른 조사결과 서류를 영 제14조에 따라 국가화재정보시스템에 입력ㆍ관리해야 하며 영구보존방법에 따라 보존해야 한다.

제23조(화재증명원의 발급) ① 소방관서장은 화재증명원을 발급받으려는 자가 규칙 제9조제1항에 따라 발급신청을 하면 규칙 별지 제3호서식에 따라 화재증명원을 발급해야 한다. 이 경우 「민원 처리에 관한 법률」제12조의2제3항에 따른 통합전자민원창구로 신청하면 전자민원문서로 발급해야 한다.

② 소방관서장은 화재피해자로부터 소방대가 출동하지 아니한 화재장소의 화재증명원 발급신청이 있는 경우 조사관으로 하여금 사후 조사를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 민원인이 제출한 별지 제13호서식의 사후조사 의뢰서의 내용에 따라 발화장소 및 발화지점의 현장이 보존되어 있는 경우에만 조사를 하며, 별지 제2호서식의 화재현장출동보고서 작성은 생략할 수 있다.

③ 화재증명원 발급 시 인명피해 및 재산피해 내역을 기재한다. 다만, 조사가 진행 중인 경우에는 "조사 중"으로 기재한다.

④ 재산피해내역 중 피해금액은 기재하지 아니하며 피해물건만 종류별로 구분하여 기재한다. 다만, 민원인의 요구가 있는 경우에는 피해금액을 기재하여 발급할 수 있다.

⑤ 화재증명원 발급신청을 받은 소방관서장은 발화장소 관할 지역과 관계없이 발화장소 관할 소방서로부터 화재사실을 확인받아 화재증명원을 발급할 수 있다.

제24조(화재통계관리) 소방청장은 화재통계를 소방정책에 반영하고 유사한 화재를 예방하기 위해 매년 통계연감을 작성하여 국가화재정보시스템 등에 공표해야 한다.

제25조(조사관의 교육훈련) ① 규칙 제5조제4항에 따라 조사에 관한 교육훈련에 필요한 과목은 별표 3으로 한다.

② 제1항의 교육과목별 시간과 방법은 소방본부장, 소방서장 또는「소방공무원 교육훈련규정」제13조에 따라 교육과정을 운영하는 교육훈련기관의 장이 정한다. 다만, 규칙 제5조제2항에 따른 의무 보수교육 시간은 4시간 이상으로 한다.

③ 소방관서장은 조사관에 대하여 연구과제 부여, 학술대회 개최, 조사 관련 전문기관에 위탁훈련․교육을 실시하는 등 조사능력 향상에 노력하여야 한다.

제26조(유효기간) 이 훈령은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2025년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부      칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

건물의 동수 산정

1. 주요구조부가 하나로 연결되어 있는 것은 1동으로 한다. 다만 건널 복도 등으로 2이상의 동에 연결되어 있는 것은 그 부분을 절반으로 분리하여 각 동으로 본다.

2. 건물의 외벽을 이용하여 실을 만들어 헛간, 목욕탕, 작업실, 사무실 및 기타 건물 용도로 사용하고 있는 것은 주건물과 같은 동으로 본다. (그림 1)

3. 구조에 관계없이 지붕 및 실이 하나로 연결되어 있는 것은 같은 동으로 본다. (그림2)

4. 목조 또는 내화조 건물의 경우 격벽으로 방화구획이 되어 있는 경우도 같은 동으로 한다.

(그림3)

5. 독립된 건물과 건물 사이에 차광막, 비막이 등의 덮개를 설치하고 그 밑을 통로 등으로

사용하는 경우는 다른 동으로 한다.

(예) 작업장과 작업장 사이에 조명유리 등으로 비막이를 설치하여 지붕과 지붕이 연결되어

있는 경우 (그림4)

6. 내화조 건물의 옥상에 목조 또는 방화구조 건물이 별도 설치되어 있는 경우는 다른 동으로 한다. 다만, 이들 건물의 기능상 하나인 경우(옥내 계단이 있는 경우)는 같은 동으로 한다.

7. 내화조 건물의 외벽을 이용하여 목조 또는 방화구조건물이 별도 설치되어 있고 건물 내부와 구획되어 있는 경우 다른 동으로 한다. 다만, 주된 건물에 부착된 건물이 옥내로 출입구가 연결되어 있는 경우와 기계설비 등이 쌍방에 연결되어 있는 경우 등 건물 기능상 하나인 경우는 같은동으로 한다.

[별표 2] (개정 2023.3.8.)

화재피해금액 산정기준(제18조 관련)

산정대상	산정기준
건물	「신축단가(㎡당)×소실면적×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 신축단가는 한국감정원이 최근 발표한 ‘건물신축단가표’에 의한다.
부대설비	「건물신축단가×소실면적×설비종류별 재설비 비율×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의한다. 다만 부대설비 피해금액을 실질적·구체적 방식에 의할 경우「단위(면적ㆍ 개소 등)당 표준단가×피해단위×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 건물표준단가 및 부대설비 단위당 표준단가는 한국감정원이 최근 발표한 ‘건물신축단가표’ 에 의한다.
구축물	「소실단위의 회계장부상 구축물가액×손해율」의 공식에 의하거나 「소실단위의 원시건축비 ×물가상승율×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 구축물가액 또는 원시건축비의 가액이 확인되지 않는 경우에는 「단위(m, ㎡, ㎥)당 표준 단가×소실단위×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 구축물의 단위당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의한다.
영업시설	「㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 업종별 ㎡당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의한다.
잔존물제거	「화재피해금액×10%」의 공식에 의한다. 철골조 건물, 기계장치, 공구 및 기구, 차량 및 운반구, 예술품 및 귀중품, 동물 및 식물의 피해금액은 잔존물제거비 산정에 있어 화재피해금액에 산입하지 않는다. → 삭제
기계장치 및 선박ㆍ항공기	「감정평가서 또는 회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 감정평가서 또는 회계장부상 현재가액이 확인되지 않아 실질적·구체적 방법에 의해 피해금액을 산정 하는 경우에는「재구입비×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 실질적· 구체적 방법에 의한 재구입비는 조사자가 확인·조사한 가격에 의한다.
공구 및 기구	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 현재가액이 확인되지 않아 실질적·구체적 방법에 의해 피해금액을 산정하는 경우에는「재구입비×[1-(0.9×경과 연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가 정보지의 가격에 의한다.
집기비품	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 현재가액이 확인되지 않는 경우에는 「㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하거나 실질적·구체적 방법에 의해 피해금액을 산정하는 경우에는 「재구입비× [1-(0.9×경과연수/내용연수)] × 손해율」의 공식에 의하되, 집기비품의 ㎡당 표준단가는 매뉴얼이 정하는 바에 의하며, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가정보지의 가 격에 의한다.

산정대상	산정기준
가재도구	「(주택종류별·상태별 기준액×가중치)+(주택면적별 기준액×가중치)+(거주인원별 기준액× 가중치)+(주택가격(㎡당)별 기준액× 가중치)」의 공식에 의한다. 다만 실질적·구체적 방법에 의해 피해금액을 가재도구 개별품목별로 산정하는 경우에는 「재구입비× [1-(0.8×경과 연수/내용연수)]×손해율」의 공식에 의하되, 가재도구의 항목별 기준액 및 가중치는 매뉴얼 이 정하는 바에 의하며, 실질적·구체적 방법에 의한 재구입비는 물가정보지의 가격에 의한다.
차량, 동물, 식물	전부손해의 경우 시중매매가격으로 하며, 전부손해가 아닌 경우 수리비 및 치료비로 한다.
재고자산	「회계장부상 현재가액×손해율」의 공식에 의한다. 다만 회계장부상 현재가액이 확인되지 않는 경우에는「연간매출액÷재고자산회전율×손해율」의 공식에 의하되, 재고자산회전율 은 한국은행이 최근 발표한 ‘기업경영분석’ 내용에 의한다.
회화(그림), 골동품, 미술공예품, 귀금속 및 보석류	전부손해의 경우 감정가격으로 하며, 전부손해가 아닌 경우 원상복구에 소요되는 비용 으로 한다.
임야의 입목	소실전의 입목가격에서 소실한 입목의 잔존가격을 뺀 가격으로 한다. 다만, 피해산정이 곤란 할 경우 소실면적 등 피해 규모만 산정 할 수 있다.
기타	피해당시의 현재가를 재구입비로 하여 피해금액을 산정한다.
【적용요령】 1. 피해물의 경과연수가 불분명한 경우에 그 자산의 구조, 재질 또는 관계인등의 진술 기타 관계자료 등을 토대로 객관적인 판단을 하여 경과연수를 정한다. 2. 공구 및 기구·집기비품·가재도구를 일괄하여 재구입비를 산정하는 경우 개별 품목의 경과연수에 의한 잔가율이 50%를 초과하더라도 50%로 수정할 수 있으며, 중고구입기계장치 및 집기비품으로서 그 제작연도를 알 수 없는 경우에는 그 상태에 따라 신품가액의 30% 내지 50%를 잔가율로 정할 수 있다. 3. 화재피해금액 산정매뉴얼은 본 규정에 저촉되지 아니하는 범위에서 적용하여 화재피해금액을 산정 한다.

[별표 3] (신설 2023.3.8.)

화재조사에 관한 교육훈련 과목(제25조제1항 관련)
구분	교육훈련 과목
양성 전문교육 (영 제6조제1항제1호)	소양	국정시책, 기초소양, 심리상담기법 등
	전문	기초화학, 기초전기, 구조물과 화재, 화재조사 관계법령, 화재학, 화재패턴, 화재조사방법론, 보고서 작성법, 화재피해금액 산정, 발화지점 판정, 전기화재감식, 화학화재감식, 가스화재감식, 폭발화재감식, 차량화재감식, 미소화원감식, 방화화재감식, 증거물수집보존, 화재모델링, 범죄심리학, 법과학(의학), 방 ‧ 실화수사, 조사와 법적문제, 소방시설조사, 촬영기법, 법적 증언기법, 형사소송의 기본절차
	실습	화재조사실습, 현장실습, 사례연구 및 발표
	행정	입교식, 과정소개, 평가, 교육효과측정, 수료식 등
전문교육 (영 제6조제1항제2호)	1. 화재조사방법 및 감식(발화지점 판정, 전기화재, 화학화재, 가스화재, 폭발화재, 차량화재, 방화, 미소화원 등) 2. 증거물 수집절차·방법, 보존 3. 소방시설조사, 화재피해금액 산정 절차·방법 4. 화재조사와 법적 문제, 민·형사소송 절차 5. 화재학, 범죄심리학, 화재조사 관계 법령 등 6. 첨단 화재조사장비 운용 7. 그 밖에 화재조사 관련 교육 필요 사항
의무 보수교육 (영 제6조제1항제3호)	1. 화재조사방법 및 감식(발화지점 판정, 전기화재, 화학화재, 가스화재, 폭발화재, 차량화재, 방화, 미소화원 등) 2. 증거물 수집절차·방법, 보존 3. 소방시설조사, 화재피해금액 산정 절차·방법 4. 화재조사와 법적 문제, 민·형사소송 절차 5. 화재학, 범죄심리학, 화재조사 관계 법령 등 6. 그 밖에 화재감식 및 감정 분야 동향 7. 첨단 화재조사장비 운용 8. 주요 화재 감식 사례 9. 화재감식 및 감정 분야 동향 10. 그 밖에 화재조사 관련 교육 필요 사항

【별지 제1호서식】

화재・구조・구급상황 보고서

소방본부상황실 ☏ 000-1119, 행정전화 000-000-0000

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 발 신 : 상황실		보고일시 : 20 . . . : 작 성 자 : 보고책임자 :
발 신 지	소방서	접수시간	:
제 목				수 신 처
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 20 . . , : ∼ : ※ 선착대 ㎞( 분), 본서 ㎞( 분) ○ 장 소 : ○ 대 상 : ○ 소유자 : (남, ) ※ 건물구조 : ○ 원 인 : ※ 개 요 : 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 명( ) ○ 재산피해 : 천원(부동산 , 동산 ) ※ 부동산 : 층 동 호 ㎡소실 ※ 동 산 : 3 동원상황 ○ 인 원 : 명(소방 , 경찰 , 기타 ) ○ 장 비 : 대(펌프 ,탱크 ,화학 ,고가 ,구조 ,구급 ,기타 ) 4 조치상황 ○ 5. 기 타 ○ 보험 및 언론 보도사항 등				소 방 청
				소방청장
				상 황 실
				시ㆍ도
				시장ㆍ도지사
				부시장ㆍ부지사
				소방본부장
				상황실
				기타기관
				국정원
				검찰청
				보도기관
				KBS
				MBC
				SBS
				YTN
				기자실
				기 타

※ 안전사고 및 구조ㆍ구급상황은 위에 준하여 보고

【별지 제2호서식】(개정 2009.7.7.)

화재현장출동보고서

년       월      연번      발생일시 :       년    월    일    시    분   초    요일

화재번호

2009		05		0157

출동시간 :    시    분   초    도착시간 :     시    분   초

□ 출동대원 및 응답자 (○○ 안전센터) ① 출동대원 : (부)센터장 OOO외 OO명 … 선착대 지휘관 및 출동대원 기재 ② 응 답 자 : (부)센터장 OOO, 대원2 OOO … 상황에 대해서 진술한 대원 기재
③ 확 인 자 :	직위		계급		성명	(서명)

□ 현장도착 시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 ■ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 해당항목에 대하여 건물의 어느 곳으로 진입하여 어느 부분에서 어떤 방법으로 어떠한
	장비를 사용하고 어떤 식으로 작업을 하였으며, 그 밖의 상황을 자세히 기술
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 □ 없음
	예시) 외부 : 아파트 5층 거실 창문을 통하여 6층 베란다로 연소 확대 중이었음
	내부 : 작은방에서 열려진 방문으로 불길이 천장을 통하여 거실로 연소 확대 되던 상황임

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(출입문 없음, 파괴됨 등) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 예시) 출동당시 아파트 현관문(방화문)이 잠긴 채 틈사이로 검은
	연기가 나오고 있었으며, 도끼를 이용하여 손잡이를 절단 후 문을 개방함
	(예시) 출입문은 알루미늄 틀에 창문이 있는 구조로서 유리가 중간이 깨져있었고, 손잡이에 설치된
	열쇠는 잠겨있지 않은 상태로 손으로 당겨서 개방하였고 연기의 배출을 위해 작은방 창문을 파괴함

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	(예시) 출입문은 셔터와 강화유리로 된 구조로서, 열쇠가 잘린 채 셔터가 반쯤 열려있고, 강화유리
	문이 누군가에 의해 파괴된 상태임
	(예시) 출입문이 잠겨있어 손잡이 열쇠를 파괴하고 내부로 진입한바 거실 창문이 반쯤 열려있었고
	방범창이 하단이 잘려져 있던 상태임.

□ 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용  □ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상
	예시) 최초도착시 화재발생 사진. 1부. 최초도착시 화재발생 동영상. 1부.

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

【별지 제3호서식】(개정 2006.12.27.)

문서번호	0000과-0000
시행일자	0000. 00. 00.
보존기간	영구
공개여부	비공개

화 재 발 생 종 합 보 고 서

0000. 00.

	OO소방서

【별지 제4호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2020.4.13.)

화재현황조사서

년       월       연번

화재번호

□ 수    정

□ 소방관서

①

소방서

119안전센터

119지역대

□ 화재발생 및 출동

년         월     일      시    분       요일

발생일시

년       월    일    시    분                      년        월    일     시    분

① 접 수

② 출  동

③ 도 착

④ 초  진

⑤ 잔불정리

⑥ 완  진

⑦ 철 수

⑧ 재발화감시

□ 화재발생장소 및 유형

① 주   소

시 ‧ 도     시 ‧ 군      구      읍 ‧ 면 ‧ 동 ‧ 리(로)     번지        마을

② 대   상

/

대상(도로)명        건물층수(지하/지상)    발화층         발화지점

③ 유   형  □ 건축 ‧ 구조물  □ 자동차 ‧ 철도차량  □ 위험물 ‧ 가스제조소 등

□ 선박 ‧ 항공기  □ 임야   □ 기타

④ 거   리   소방서

.

㎞,  119안전센터

.

㎞,  119지역대

.

㎞

□ 화재원인

① 발화열원

□ 작동기기  □ 담뱃불, 라이터불  □ 마찰, 전도, 복사  □ 불꽃, 불티  □ 폭발물, 폭죽

□ 화학적 발화열  □ 자연적 발화열  □ 기타  □ 미상

소분류

② 발화요인 (○ 판단  ○ 추정)

□ 전기적 요인  □ 기계적 요인  □ 제품결함  □ 가스누출(폭발)  □ 화학적 요인  □ 교통사고

□ 부주의  □ 자연적 요인  □ 방화(○ 방화 ○ 방화의심)  □ 기타  □ 미상

소분류

③ 최초착화물

□ 가구  □ 침구, 직물류  □ 종이, 목재, 건초 등  □ 합성수지  □ 간판, 차양막 등

□ 식품  □ 전기, 전자  □ 위험물 등  □ 가연성 가스  □ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기

□ 쓰레기류  □ 기타  □ 미상

소분류

④ 발화개요

□ 발화관련 기기   □ 해당없음

① 발화관련 기기

□ 계절용기기 □ 배선, 배선기구 □ 차량 ‧ 선박부품	□ 생활기기 □ 전기설비 □ 드론	□ 주방기기 □ 산업장비 □ 기타	□ 영상 ‧ 음향기기 □ 농업용 장비 □ 미상	□ 사무기기 □ 의료장비	□ 조명, 간판 □ 상업장비

소분류

② 제품 및 동력원

∙ 제  품   회사명

제품명

제품번호

제조일

년   월   일

□ 확인불가능

∙ 동력원   □ 전기 □ 가스 □ 유류 □ 고체 □ 기타   소분류

□ 연소확대

① 연소확대물   □ 해당없음

□ 가구  □ 침구, 직물류  □ 종이, 목재, 건초 등  □ 합성수지  □ 간판, 차양막 등  □ 식품  □ 전기, 전자  □ 위험물 등  □ 가연성 가스  □ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기  □ 쓰레기류

□ 기타  □ 미상

소분류

② 연소확대 사유(★ 복수선택 가능)   □ 해당없음

□ 화재인지 ‧ 신고 지연 □ 현장도착 지연(교통혼잡) □ 덕트 ‧ 샤프트의 연통 역할 □ 기상(건조, 강풍 등)	□ 가연성물질의 급격한 연소 □ 원거리 소방서 □ 인접건물과의 이격거리 협소 □ 기타	□ 현장진입 지연(불법주차) □ 방화구획 기능 불충분 □ 목조건물의 밀집 등 □ 미상

□ 피해 및 인명구조

(인명피해) 총계

명

① 인명피해   사망

명  부상

명  ② 이재민

세대

명

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(재산피해) 총계

,

,

천원(예상피해액

,

,

천원)

① 부 동 산

,

,

천원  ② 동산

,

,

천원

③ 소실면적

,

,

㎡

④ 소실동(대)수 ∙ 건축·구조물

동  ∙ 차량 등

대

⑤ 소실정도 ∙ 건축물

동,

동,

동  ∙ 차량 등

대,

대,

대

전소        반소      부분소                 전소        반소      부분소

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(인명구조) ① 구조

명  ② 유도대피

명

□ 관계자

① 소유자  성명

연령

세  □ 남 □ 여  전화

② 점유(운전)자  성명

연령

세  □ 남 □ 여  전화

③ 소방안전관리자  성명

연령

세  □ 남 □ 여  전화

(위험물안전관리자)

□ 동원인력  □ 긴급구조통제단 가동된 화재  □ 대응1단계   □ 대응2단계   □ 대응3단계

① 인원

명

총계        소방      의소대      경찰      일반직      군인     유관기관    기타

∙ 전문위원  □ 화재합동조사단 운영

명

총계        소방    전기(전자)   기계       건축       가스      화학     자동차    기타

② 장비

대

총계      펌프,물탱크  고가(굴절)   화학      구조      구급     헬기     선박     기타

③ 사용 소방용수  소화전

,       ,       ,       ,

급수탑

,       ,

저수조

,       ,       ,       ,

기   타

,       ,

④ 재발화감시

명   □ 해당없음

보험가입   □ 해당없음  □ 화재보험의무가입대상(특수건물)

① 가입회사

② 보험금액

,

,

천원

∙ 부동산

,

,

천원     ∙ 동 산

,

,

천원

③ 계약기간

,

∼

,

년        월              년         월

기상상황

① 날    씨

③ 습    도

%

⑤ 풍    속

m/s

② 온    도

℃

④ 풍    향

⑥ 기상특보

첨부서류

① 화재유형별조사서

□ 1.1 건축 ‧ 구조물 화재  □ 1.2 자동차‧철도차량 화재  □ 1.3 위험물 ‧ 가스제조소등 화재

□ 1.4 선박 ‧ 항공기 화재  □ 1.5 임야화재  □ 1.6 기타화재(첨부없음)

② 화재조사서

□ 2.1 인명피해  □ 2.2 재산피해

③ □ 방화 ‧ 방화의심 조사서  ④ □ 소방방화시설 활용 조사서  ⑤ □ 화재현장 조사서

작 성 자

소 속	계 급	성 명	비 고

【별지 제5호서식】(신설 2006.12.27., 개정 2007.3.22. 개정 2020.4.13.)

화재현장조사서

□ 화재발생 개요

○ 일    시 : 2000. 00. 00. 00:00분경(완진 00:25)

○ 장    소 :

○ 대상물구조 :

○ 인명피해 :         명(사망  , 부상  ), ※ 인명구조   명

○ 재산피해 :       천원(부동산      ,  동산           )

□ 화재조사 개요

○ 조사일시 :            ∼              (     회)

○ 조 사 자 :         명

○ 화재원인

<개  요>

□ 동원인력

○ 인   원 :    명(소방  , 경찰 , 전기  , 가스  , 보험  , 기타  )

○ 장   비 :    대(펌프  ,탱크  ,화학  ,고가  ,구조  ,구급  ,기타  )

□ 화재건물 현황

○ 건축물 현황

○ 보험가입 현황

○ 소방시설 및 위험물 현황

○ 화재발생전 상황

□ 화재현장 활동상황

○ 신고 및 초기조치(필요시 시간대별 조치사항 및 녹취록 작성)

○ 화재진압 활동(필요시 화재진압작전도 작성)

○ 인명구조 활동(필요시 인명구조 활동내역 작성)

□ 현장관찰

○ 건물 위치도

○ 건물 배치도

○ 건물 외부상황(사진)

○ 건물 내부상황(사진)

□ 발화지점 판정

○ 관계자 진술

○ 발화지점 및 연소확대 경로

□ 화재원인 검토

○ 방화 가능성(연소상황, 원인추적 등에 관한 사진, 설명)

○ 전기적 요인

○ 기계적 요인

○ 가스누출

○ 인적 부주의 등

○ 연소확대 사유

□ 화재감식・감정결과

○ 조사결과

□ 결    론

○ 현장조사결과 : 발화요인, 발화열원, 최초착화물, 발화관련기기,

연소확대물, 연소확대사유 등 작성

□ 문제점 및 대책

○

□ 기    타

○

【별지 제5-2호서식】(신설 2006.12.27., 개정 2007.3.22.)

화재현장조사서

(임야화재, 기타화재, 피해액이 없는 화재)

□ 화재발생 개요

○ 일      시 : 20  . 00. 00. 00:00분경(완진 00:00)

○ 장      소 :

○ 대상물구조 :

○ 인명피해 :         명(사망  , 부상  ), ※ 인명구조   명

○ 재산피해 :       천원(부동산        ,  동산             )

□ 화재조사 개요

○ 조사일시 :            ∼              (     회)

○ 조 사 자 :                             외  o명

○ 화재원인 :

<개  요>

□ 동원인력

○ 인   원 :    명(소방  , 경찰  , 전기  , 가스  , 보험  , 기타  )

○ 장   비 :    대(펌프  , 탱크  , 화학  , 고가  , 구조  , 구급  , 기타  )

□ 발화지점 판정

○

□ 결    론

○ 현장조사결과 : 발화요인, 발화열원, 최초착화물, 발화관련기기, 연소확대물, 연소확대사유 등 작성

○ 문제점 및 대책

□ 예상되는 사항 및 조치

○ 예상되는 사항 및 관련 조치사항 등 작성

□ 현장관찰

○ 건물 위치도

○ 화재현장사진

【별지 제6호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2010.7.7.)

화재유형별조사서(건축 ․ 구조물화재)

⃞ 건축 ‧ 구조물 현황                                    □  수    정

□ 건축 ‧ 구조물 현황

① 건물구조

식

조

즙 /

동

② 층  수    지  상

층    지 하

층

③ 면  적    연면적

,

,

㎡      바닥면적

,

,

㎡

□ 건물상태

□ 신 축     □ 증 축     □ 개 축     □ 기 타

□ 사용중         □ 철거중          □ 공  가

□ 공사중

□ 소방안전관리대상 □ 다중이용업 □ 중요화재

□ 화재예방강화지구 □ 화재안전 중점관리대상

□ 장소

① 시설용도                                                           ◼ 특정소방대상물

□ 공동주택

□ 근린생활시설

□ 문화 및 집회시설

□ 종교시설 □ 판매시설

□ 운수시설 □ 의료시설

□ 교육연구시설

□ 노유자시설 □ 수련시설

□ 운동시설 □ 업무시설

□ 숙박시설 □ 위락시설

□ 공장 □ 창고시설

□ 위험물 저장 및 처리 시설

□ 항공기 및 자동차 관련 시설

□ 동물 및 식물 관련 시설

□ 자원순환 관련 시설

□ 교정 및 군사시설

□ 방송통신시설 □ 발전시설

□ 묘지 관련 시설

□ 관광휴게시설 □ 장례시설□ 지하가 □ 지하구

□ 문화재□ 복합건축물

□ 주거시설 □ 교육시설 □ 판매,업무시설 □ 집합시설 □ 의료,복지시설 □ 산업시설 □ 운수자동차시설 □ 문화재시설 □ 생활서비스 □ 기타 건축물	→ → → → → → → → → →	○ 단독주택 ○ 공동주택 ○ 기타주택 ○ 학교 ○ 연구, 학원 ○ 판매 ○ 공공기관 ○ 일반업무 ○ 숙박시설 ○ 청소년시설판매 ○ 군사시설 ○ 교정시설 ○ 관람장 ○ 공연장 ○ 종교 ○ 전시장 ○ 운동시설 ○ 건강 ○ 의료 ○ 노유자 ○ 공장시설 ○ 창고 ○ 작업장 ○ 발전시설 ○ 지중시설 ○ 동식물시설 ○ 위생시설 ○ 자동차시설 ○ 항공시설 ○ 항만시설 ○ 역사,터미널 ○ 문화재 ○ 위락 ○ 오락 ○ 음식점 ○ 일반서비스 ○ 기타 건축물

소분류

◼ 부속용도    □ 해당없음

□ 후생복리     □ 교육복지     □ 업무     □ 일반생활     □ 기타

소분류

② 발화지점                                                                       □ 미상

□ 구조    □ 기능    □ 설비, 저장    □ 생활공간    □ 출구    □ 공정시설    □ 기타

소분류

③ 발화층수  □지상

층 / □지하

층  ④ 소실면적

,

,

㎡

⑤ 연소확대 범위

□ 발화지점만 연소        □ 발화층만 연소                  □ 다수층 연소

□ 발화건물 전체 연소     □ 인근 건물 등으로 연소

【별지 제6-2호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2020.4.13.)

화재유형별조사서(자동차 ․ 철도차량화재)

⃞ 자동차 ․ 철도차량                                     □  수    정

□ 구   분

① 자동차

□ 승용자동차

○ 5인승이하  ○ 6인승  ○ 7인승~10인승이하

□ 승합자동차          □ 화물자동차

○ 버스                ○ 소형 승합차

○ 캠핑용 자동차 또는 캠핑용 트레일러

○ EV(Electric Vehicle)  ○ HEV(Hybrid Vehicle)

○ PHEV(Plug-in HEV)    ○ FCEV(Full Cell EV)

○ 친환경자동차         ○ 기타

□ 특수자동차          □ 오토바이

◼ 장소  □ 고속도로 □ 일반도로 □ 주차장

□ 공지     □ 터널     □ 기타

② 농업기계

□ 트랙터     □ 경운기     □ 기타

③ 건설기계

□ 굴삭기     □ 덤프트럭   □ 기타

④ 군용차량

□ 군용차량   □ 기타

⑤ 철도차량

□ 전동차   □ 기관차   □ 기타

◼ 철도구분 □ 국철 □ 지하철 □ KTX □ 기타

□ 형   식

① 제조회사

② 차량번호

③ 연   식

년

④ 차 량 명

□ 발화지점 ① 자동차 ․ 농업 ․ 건설 ․ 군용차량 □ 앞 좌 석 □ 뒷 자 석 □ 엔 진 룸 □ 트 렁 크 □ 바 퀴 □ 적 잭 함 □ 연료탱크 □ 기 타	□ 미상 ② 철도차량 □ 객 실(좌석) □ 기 관 실 □ 바 퀴 □ 연료탱크 □ 화 물 실 □ 화 장 실 □ 객차연결통로 □ 기 타

□ 참고사항

【별지 제6-3호서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별조사서(위험물 ․ 가스제조소등 화재)

⃞ 위험물 ․ 가스제조소등 화재                            □  수    정

□ 대   상

□ 건 축 물

□ 시 설 물(탱크)             □ 차   량

↓

① 구   조

식

조

즙

동

② 층   수   지  상

층     지하

층

③ 면   적   연면적

,

,

㎡  바닥면적

,

,

㎡

□ 제조소 등의 구분

① 위험물 제조소 등

□ 제 조 소            □ 옥내저장소          □ 옥외탱크저장소      □ 옥내탱크저장소

□ 지하탱크저장소      □ 간이탱크저장소      □ 이동탱크저장소      □ 옥외저장소

□ 암반탱크저장소      □ 주유취급소          □ 판매취급소          □ 이송취급소

□ 일반취급소          □ 기   타

② 가스 제조소 등

□ 고압가스제조시설         □ 고압가스저장시설         □ 액화산소를 소비하는 시설

□ 액화석유가스제조시설     □ 액화석유가스저장시설     □ 가스공급시설     □ 기   타

③ 완공 년 ․ 월 ․ 일

,

,

④ 차량번호

년         월      일

⑤ 허가품명

류,

⑥ 허가량

□ 발화지점                                                                       □ 미상

① 위험물 취급시설

□ 주 입 구 □ 반 응 기	□ 펌 프 □ 고정주유설비	□ 탱크 본체 □ 토 출 구	□ 작 업 실 □ 차 량	□ 보 관 실 □ 기 타

② 부속시설

□ 사 무 실 □ 세 차 기	□ 점 포 □ 대기실/주거시설	□ 식당 ․ 휴게소 □ 외 부	□ 전 시 장 □ 기 타	□ 정 비 소

□ 화재경위

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 내부에서 그친 경우

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 외부로 확대된 경우

□ 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등으로 전이된 경우

□ 제조소등의 위험물이 누출되어 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)한 경우

□ 참고사항

【별지 제6-4호서식】(신설 2006.12.27.)

화재유형별조사서(선박 ․ 항공기화재)

⃞  선박 ․ 항공기 화재                                    □  수    정

□ 구 분 ① 선 박 □ 유 람 선 □ 여 객 선 □ 화 물 선 □ 유 조 선 □ 바 지 선 □ 어 선 □ 수상 레저기구(보트 등) □ 함정(군함 등) □ 특수작업선(해양관측선 등) □ 기 타	② 항 공 기 □ 비 행 기 □ 회전익항공기(헬리콥터) □ 비 행 선 □ 활 공 기(글라이더) □ 경비행기 □ 기 타

□ 형   식

① 제조회사

② 연    식

년

③ 톤    수

,

톤

④ 기종/명칭

⑤ 수용인원

명

□ 발화지점	□ 미상
① 기기 작동실 □ 기 관 실 □ 전 기 실 □ 갑 판 □ 조타실(조정실) □ 취 사 실 □ 엔 진 □ 기 계 실 □ 기 타	② 부속시설 □ 계 단 □ 식 당 □ 사 무 실 □ 화 장 실 □ 화 물 실 □ 무 대 부 □ 객 실 □ 기 타

□ 참고사항

【별지 제6-5호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2020.4.13.)

화재유형별조사서(임야화재)

⃞ 임야화재                                             □  수    정

□ 구   분

① 산   불  □ 제 조 소                  □ 공유림                  □ 사유림

(□ 국립공원    □ 도립공원   □ 시 ․ 군립공원    □ 자연휴양림   □ 해당없음)

② 들   불  □ 숲 □ 들판 □ 논밭두렁 □ 과수원 □ 목초지 □ 묘지 □ 군 ․ 경사격장 □ 기타

□ 방 ․ 실화자                                                                        □ 미상

① 성   명

② 연   령

세

③ 성   별   □ 남   □ 여

□ 발화지점                                                                          □ 미상

□ 산 정 상               □ 산 중 턱              □ 산 아 래               □ 평   지

□ 화재경위

□ 담뱃불    □ 모닥불    □ 취사행위    □ 기타

① 구   분

□ 입산자 실화

□ 논 ․ 밭두렁으로부터 확대 □ 건물로부터 확대 □ 군 ․ 경사격장으로부터 확대	□ 쓰레기 소각장에서 확대 □ 자동차로부터 확대 □ 기 타	□ 성표객으로부터 화재 □ 축사, 비닐하우스로부터 확대 □ 미 상

② 발생개요

□ 피해사항

① 산림피해면적

,

㎡      ② 건    물

동       ③ 기    타

□ 발견(신고) 사항                                                                  □ 미상

① 일    시

,

,

,

년         월       일       시      분

② 인적사항     성명

연령

세       성별  □ 남   □ 여

□ 참고사항

【별지 제7호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2020.4.13.)

화재피해조사서(인명피해)

연 번

⃞ 인명피해                                 □  수    정

□ 사 상 자     □ 소방공무원     □ 외국인(국가

① 인적사항   성명

연령

세      성별 □ 남  □ 여

② 주    소

시도         시군구         읍면동          번지    대상명(APT 0동000호)

□ 사상정도     □ 사망                    □ 중상                    □ 경상

□ 사상시 위치 ‧ 행동

① 발 화 층

(건축구조물, 위험물 ‧ 가스제조소 등 화재시   □ 지상   □ 지하

층)

② 사상위치

(건축구조물, 위험물 ‧ 가스제조소 등 화재시   □ 지상   □ 지하

층)

③ 사상시 행동   □ 피난중       □ 구조요청중        □ 화재진압중      □ 화재현장 재진입

□ 행동불가능   □ 비이성적 행동     □ 기타            □ 미상

□ 사상원인

□ 연기 ‧ 유독가스 흡입   □ 연기, 유독가스 흡입 및 화상   □ 화상   □ 넘어지거나 미끄러짐

□ 건물붕괴    □ 피난중 뛰어내림    □ 갇힘    □ 복합원인    □ 기타    □ 미상

□ 사상전 상태(★ 복수선택 가능)
① 인적 □ 수면중 □ 음주상태 □ 약물복용 상태 □ 정신장애 □ 지체장애 □ 관리자부재 □ 해당없음	② 물적 □ 출구잠김 □ 출구 장애물 □ 출구위치 미인지 □ 연기(화염)로 피난불가 □ 출구 혼잡 □ 방범창(문) □ 차량충돌, 전복 □ 기타 □ 미상

□ 사상부위 및 외상
① 인적 □ 머리 □ 목과 어깨 □ 가슴 □ 복부 □ 척추 □ 팔 □ 다리 □ 다수 부위 □ 내과계 □ 얼굴 □ 기타 □ 미상	② 외상 □ 찰과상 □ 열상 □ 타박상 □ 염좌 □ 탈구 □ 골절 □ 기타 □ 미상	③ 화상정도 □ 1도화상 □ 2도화상 □ 3도화상 □ 기도화상

□ 사상자(취약) 정보 ① 연령별 □ 유아 □ 어린이 □ 노인(○독거노인)
② 장애여부 □ 신장 □ 지적 □ 자폐성 □ 정신 □ 치매 □ 뇌병변 □ 지체 □ 청각 □ 시각 □ 호흡기 □ 기타	③ 사상자 조치사항 □ 기도개방 □ 기도삽관 □ 호흡조절 □ 출혈조절 □ 화상치료 □ 심폐소생술 □ 충격방지 □ 제세동기(AED) 사용 □ 약물치료 □ 산소공급 □ 척추고정 □ 흡입조치 □ 기타	④ 사상자 발견위치 □ 침대 □ 방안 □ 방문앞 □ 현관앞 □ 복도 □ 옥상 □ 옥외 □ 비상계단 □ 추락 □ 기타

【별지 제7-2호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2007.3.22. 개정 2009.7.7.)

화재피해조사서(재산피해)

대상명 :

□ 건물 피해산정(신축단가×소실면적×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율         □  수    정

구분	용도	구조	소실면적 (㎡)	신축단가 (㎡당, 원)	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
건물	용도1
	용도2
	※ 산출과정을 서술

□ 부대설비 피해산정(단위당 표준단가×피해단위×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율 또는

(신축단가×소실면적×설비종류별 재설비 비율×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율

구분	설비종류	소실면적 또는 소실단위	단가 (단위당, 원)	재설비비	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
부대 설비	설비1
	설비2
	※ 산출과정을 서술

□ 영업시설 피해산정(㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율

구분	업종	소실면적 (㎡)	단가 (㎡당, 원)	재시설비	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
영업 시설
	※ 산출과정을 서술

□ 가재도구 피해산정(재구입비×[1-(0.8×경과연수/내용연수)]×손해율

구분	품명	규격ㆍ형식	재구입비	수량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
가재 도구	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

□ 집기비품 피해산정(㎡당 표준단가×소실면적×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]×손해율, 또는

(재구입비×[1-(0.9×경과연수/내용연수)]× 손해율

구분	품명	규격ㆍ형식	재구입비	수량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
집기 비품	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

□ 가재도구 간이평가 피해산정

[(주택종류별·상태별 기준액×가중치)+(주택면적별 기준액×가중치)+(거주인원별 기준액×가중치)+

(주택가격(㎡당)별 기준액×가중치)]×손해율

구 분	주택종류		주택면적		거주인원		주택가격(㎡당 )		손해율(%)	피해액 (천 원)
	기준액 (천 원)	가중치	기준액 (천 원)	가중치	기준액 (천 원)	가중치	기준액 (천 원)	가중치
가재 도구		10%		30%		20%		40%
	※ 산출과정을 서술

□ 기타 피해산정(기타 물품별 피해산정방식을 적용)

구분	품명	규격ㆍ형식	단가 (단위당, 원)	재구입비	수량	경과연수	내용연수	잔가율(%)	손해율(%)	피해액 (천 원)
기타	품명1
	품명2
	※ 산출과정을 서술

□ 잔존물 제거비

잔존물제거	산정대상 피해액	원 (항목별 대상피해액 합산과정 서술)	잔존물 제거비용 (산정대상피해액×10%)	원

□ 총 피해액

구분	부동산	원	총 피해액	원
	동산	원

별첨 : 산정근거로 활용한 회계장부 등 관계서류

【별지 제8호서식】(신설 2006.12.27.)

방화 ‧ 방화의심 조사서

□  수    정

□ 구    분               □ 방화               □ 방화의심(추정)

□ 방화동기 □ 단순 우발적 □ 비관자살 □ 채권, 채무	□ 불만해소 □ 보험사기 □ 시위	□ 가정불화 □ 보복(손해목적) □ 기타	□ 정신이상 □ 범죄은폐 □ 미상	□ 싸움 □ 사회적 반감

□ 방화도구
① 연 료	□ 인화성액체 □ 폭약		□ 가연성 가스 □ 기타		□ 점화가능 고체□ 미상		□ 일반가연물
② 용 기	□ 유리병 □ 유류통		□ 플라스틱병 □ 박스		□ 컵 □ 기타		□ 압력용기 □ 미상		□ 캔
③ 점화장치	□ 심지 □ 기계장치 □ 시한 ‧ 지연장치		□ 촛불 □ 리모콘 □ 기타		□ 담배 □ 화학약품 □ 미상		□ 전기부품 □ 성냥, 라이터

□ 방화의심 사유 □ 외부침입 흔적 존재 □ 거액의 보험가입 □ 기타	□ 유류사용 흔적 □ 2지점 이상의 발화점	□ 범죄은폐 □ 연소현상 특이(급격 연소)

□ 도착 시 초기상황
① 화재상황	□ 화재초기		□ 성장기			□ 최성기			□ 말기
② 초기정보	□ 창문이 열려있음 □ 현관문이 잠겨있음 □ 보안시스템 작동				□ 창문이 잠겨있음 □ 소방서 강제 진입 □ 보안시스템 미작동			□ 현관문이 열려있음 □ 소방서 도착전 강제진입 흔적 □ 기타

□ 방화연료 및 용기        □ 현장주변에서 획득        □ 현장에서 획득        □ 미확인

□ 방화자                                                                            □ 미상

① 인적사항   성명

연령

세      성별 □ 남   □ 여

② 주    소

시도         시군구        읍면동         번지     대상명(APT 0동000호)

□ 참고사항

【별지 제9호서식】(신설 2006.12.27. 개정 2020.4.13.)

소방시설등 활용조사서

□  수    정

□ 소화시설

□ 소화약제 미충전      □ 소화약제 부족      □ 고장

□ 사용법 미숙지        □ 노후               □ 기타

① □ 소화기구

• □ 사용       □ 미사용

□ 미상

• 종   류

□ 전원차단      □ 방수압력 미달      □ 기구 미비치

□ 설비불량      □ 사용법 미숙지      □ 기타

② □ 옥내소화전

• □ 사용       □ 미사용

□ 미상

③ □ 스프링클러 설비, 간이스프링클러, 물분무등 소화설비

• 작동 및 효과성     □ 효과적 작동                 □ 소규모 화재로 미작동

□ 미작동 또는 효과없음          □ 미상

• 종   류

□ 전원차단    □ 방수압력 미달    □ 기구 미비치

□ 설비불량    □ 사용법 미숙지    □ 기타

④ □ 옥외소화전

• □ 사용  □ 미사용/효과미비

□ 미상

□ 경보설비

□ 수신기 전원차단         □ 음향장치 고장

□ 발신기 누름 버튼 고장   □ 사용법 미숙지   □ 기타

① □ 비상경보설비소화기구

• □ 경보       □ 미사용

□ 미상

□ 전원차단                □ 음향장치 고장

□ 기타

② □ 비상방송설비

• □ 방송       □ 미방송

□ 미상

③ □ 누전경보기

• □ 작동          □ 미작동          □ 미상

□ 거주자 대응             □ 거주자 대응 실패

□ 거주자 없음             □ 미상

④ □ 자동화재탐지설비

□ 수신기 고장             □ 전원차단

□ 설비불량                □ 회로불량

□ 감지기불량              □ 기타            □ 미상

• □ 작동

• □ 미작동

• □ 소규모화재로 미작동

• 감지기 종류

□ 건전지 방전               □ 건전지 없음

□ 전원차단                  □ 기타

⑤ □ 단독경보형감지기

• □ 작동       □ 미작동

□ 전원차단            □ 기기불량            □ 기타

⑥ □ 가스누설경보기

• □ 경보       □ 미경보

□ 미상

□ 피난설비

□ 거치대 미비               □ 사용법 미숙지

□ 탈출공간 미확보           □ 기타

① □ 피난기구

• □ 사용   □ 미상   □ 미사용

□ 사용 필요없음

• 종 류   □ 피난사다리  □ 완강기(간이완강기 포함)  □ 구조대, 공기안전매트  □ 피난밧줄

□ 전원차단                  □ 전구불량

□ 충전지불량                □ 기타

② □ 유도등

• □ 작동         □ 미작동

□ 미상

• 종류

□ 전원차단                  □ 전구불량

□ 기타

③ □ 비상조명등

• □ 작동         □ 미작동

□ 미상

□ 소화용수설비

① □ 사용   □ 미사용   □ 미상     ② 종류   □ 소화전   □ 소화수조 / 저수조   □ 급수탑

□ 소화활동설비

① □ 제연설비

• 작동 및 효과성   □ 작동  □ 작동하였으나 효과 없음

□ 소규모 화재로 미작동 □ 미작동

□ 미상

□ 송수구불량                  □ 배관불량

□ 시설노후                    □ 기타

② □ 연결송수관설비

• □ 사용          □ 미사용

□ 사용필요없음  □ 미상

□ 송수구불량         □ 헤드불량         □ 배관불량

□ 시설노후           □ 기타

③ □ 연결살수설비

• □ 사용          □ 미사용

□ 사용필요없음  □ 미상

□ 송수구불량                  □ 배관불량

□ 시설노후                    □ 기타

④ □ 비상콘세트설비

• □ 사용          □ 미사용

□ 사용필요없음  □ 미상

⑤ □ 무선통신보조설비

⑥ □ 연소방지설비

□ 초기소화활동  □ 해당없음

□ 소화기사용   □ 옥내·옥외소화전사용   □ 피난방송 및 대피유도   □ 양동이, 모래사용

□ 기타         □ 미상

□ 방화설비

① □ 방화셔터  □ 작동(닫힘)   □ 미작동(열림)

□ 미상

② □ 방화문    □ 정상         □ 비정상

□ 미상

③ □ 방화구획

□ 참고사항

【별지 제10호서식】(개정 2006. 12. 27., 2007. 3. 22.)

질문기록서

화재번호(20 - 00) 20 . . . 소 속 : ○○소방서(소방본부) 계급ㆍ성명 : ○○○(서명)
① 화재발생 일시 및 장소	년 월 일 시 00시 00구 00동 번지 ○○건물
② 질문일시	20 . . . : 부터 ~ 20 . . . : 까지
③ 질문장소
④ 답변자	○ 주소 : Tel : ○ 직업 : , 성명 : 0 0 0 (인)
⑤ 화재대상과의 관계	○ 최초신고자, 초기소화자, 발견자, 건물관계자 등
⑥ 언 제	○ 시간은(시계로, 컴퓨터, TV로)
⑦ 어 디 서	○ 위치(몇층, 방안에서…)
⑧ 무엇을 하고 있을 때	○ 누구와, 무엇을 하고 있다가
⑨ 어떻게 해서 알게 되었는가?	○ 소리(어떤), 냄새, 연기, 말(누구)
⑩ 그때 현상은 어떠 했는가?	○ 어디에서 보고, 어디의(부근의), 무엇이, 어떻게(불꽃의 높이, 범위, 연기색), 누구였던가, 또한 불타고 있지 않았다
⑪ 그래서 어떻게 했는가?	○ 사람에게 알렸다(어디의 누구에게), 통보하였다(어디로, 전화로), 피난하였다(누구와, 무엇을 이용하여, 어떻게, 도중에 상황은), 소화하였다(어디의, 무엇을, 어떻게 하여, 어디로, 누가 있었는가, 연소는 어떠했는가), 그후 어떻게 하였다.
⑫ 기타 참고사항	○ 이웃주민 000씨가 창문에서 연기가 분출하는 것을 발견하고 창문쪽에서 실내를 보니 장식장에서 불꽃이 발생하고 있었음.

※ 기타화재 중 쓰레기, 모닥불, 가로등, 전봇대화재 및 임야화재의 경우 질문기록서 작성을 생략할 수 있음.

【별지 제11호서식】(신설 2010.12.9.)

화재감식 ․ 감정결과 보고서

○ 화재번호 :

○ 화재대상명 :

○ 화재주소 :

상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식(감정) 결과를 보고합니다

20   .    .    .

소속

직급           성명         (인)

감식일시

(감정일시)

‘00. 00. 00. 00:00 ~ 00. 00. 00:00

감 식 자

(감 정 자)

입 회 인

≪ 작성예시 ≫

□ 화재개요

○

□ 감식사항

○

사진 1.	사진 2.

○

사진 3.	사진 4.

□ 결론

○

【별지 제12호서식】(개정 2006.12.27.)

재산피해신고서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 소 유 자: 신 고 자 : 연락처: □ 부동산
1	피해년월일	년 월 일
피해 장소
2	피해건물과 신고자와의 관계 (소유자, 점유자, 관리자)
3	건축매입년월일	재건축 또는 재매입 금액
추정, 기록, 기억	추정, 기록, 기억, 불명
년 월	3.3㎡(평)당 금액	총 금 액
4	취득후의 경과
수 선 개 축	년 월	수선ㆍ개축한 부분	수선·개축에 필요한 금액
년 월
증 축	년 월	증축의 개요	증축 면적(㎡)	필요한 금액
년 월
5	피해전의 피해내역
건물의 용도	지 붕	외 벽	층 수	연면적(㎡)
주거 세대수	세대	거주인원	명
6	건물・수용물 이외의 피해상황
피해 물건명	피해의 종류	수량 또는 면적	경과년수
	소실·수손·기타		년
	소실·수손·기타		년
7	화재보험 계약
계약회사명	계약년월	보험금액(천원)

□ 동 산
피해년월일			피해물건과 신고자와의 관계			(소유자·점유자·관리자)
피해 장소	시(군) 구(읍·면) 동(리) 번지 호
품명 수량	피해액	피해의 종별		품명	수량	피해액	피해의 종별
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)

【별지 제12-2호서식】(개정 2006. 12. 27.)

재산피해신고서(자동차ㆍ철도·선박·항공기) 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 소 유 자 : 신 고 자 : 연락처:
1	피해년월일	년 월 일
	피해 장소
2 차 량 ・ 철 도	운전자성명						구입년월
	용 도 별						차량명칭
	차량 번호						년 식
	소실부위 :								피해액				기 타
3 선 박 ・ 항 공 기	선장·기장명						선명·기명
	용 도 별						취항 년월
	톤수·최대이륙중량						구입 금액
	소실부위 :								피해액				기 타
4 적 재 물	소실된물건 :					피해액						기 타
	피해물건과의 관계		소유자·관리자 성명
5 화 재 보 험	화재보험 계약
	계약회사명				계약년월					보험금액

【별지 제13호서식】(개정 2006.12.27.)

사후조사 의뢰서(미신고 화재)					처리기간
					3 일
신청인	성 명		생년월일
	주 소
대상물	소 재 지
	소유자(점유자)	소유자 : 성별 : 생년월일 : 점유자 : 성별 : 생년월일 :
	건물명(명칭)
	구조 및 규모
화재발생 상 황	발 견 일 시	20 . . . : 경
	최초 발견자
	보험가입현황	보험기간 : 20 . . . ~ 20 . . .
		보험회사 : / 약정금액 : 만원
	화재발견 및 소 화 상 황
피해내역	동 산
	부 동 산
	인 명 피 해
사 용 목 적
화재조사 및 보고규정 제23조제2항의 규정에 의거 위와 같이 사후 화재조사를 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 : (서명 또는 날인) ○○소방서장 귀하
구비서류 : 사진 등 화재 발생 증빙 자료