조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

방염성능기준

◇ 제․개정 이유

「방염성능기준」 제6조제1항제5호가목 세로 수치 정정

◇ 주요내용

「방염성능기준」 제6조제1항제5호가목의 “세로 258mm”를 “세로 158mm”로 한다.