[별표 2]

화재안전 중점관리대상 관리등급

등급분류	평가 배점에 따른 등급분류 기준
Ⅰ등급	화재위험성 평가 600점 미만
Ⅱ등급	화재위험성 평가 600점 이상 ∼ 800점 미만
Ⅲ등급	화재위험성 평가 800점 이상
※ 비고 ∘ 화재위험성 평가방법 및 배점기준 - 평가방법 : 별지 제2호서식의 화재위험성 평가표 활용 - 배점기준 : 정량평가(20점) × 정성평가(50점) = 1,000점