■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제36호서식]
구급차 주간 점검일지
소속						차량번호
						소방장비운용자			이전 근무자
									당번 근무자
						소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목				점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
	시동		시동		시동		가[O]부[X]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치		제동장치		정지 시 밀림		유[O]무[X]
			주차제동장치		경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	통신		무전기		교신상태		가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치		작동상태		가[O]부[X]
			영상전송장치		작동상태		가[O]부[X]
주간 점검	타이어		타이어 상태		타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	오일		엔진, 제동·조향장지 오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
	기타		유리세정액		측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
			냉각수				적[O]부[X]
			냉각팬 벨트		벨트상태 등		적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			사이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
			외부 전원공급장치		전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	전기장치		상부 조명등		작동상태		가[O]부[X]
			인버터		작동상태		가[O]부[X]
	특장		발판		훼손 및 작동상태		가[O]부[X]
			오존소독기		작동상태		가[O]부[X]
			환풍기		작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			소방장비 관리자
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]