■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제46호서식]
개인보호장비 점검부
소속
							소방장비운용자
							소방장비 관리자
□ 점검결과
장비명		고유번호		점검 항목		점검내용					점검결과
등지게				외관		멜빵, 허리벨트 등 외관부 손상 유무					유/무
				기능		점멸등 및 경보기 작동 유무 (7.5Mpa 이하)					유/무
면체				외관		안면렌즈, 머리끈 등 손상 유무					유/무
				기능		세트 결합 시 정상 작동 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
보조 마스크				외관		양압버튼 등 정상작동 유무					유/무
				기능		세트 결합 시 정상 작동 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
용기				외관		나사산 파손 및 부착물 훼손 유무					유/무
				압력		충전압력(Mpa)					유/무
방화복		상/내( ) 상/외( ) 하/내( ) 하/외( )		외관		반사테이프, 주머니 등 손상 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
안전모				외관		모체, 착장체, 충격흡수재 등 손상 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
보호 장갑				외관		외피, 안감, 기타 부속물 손상 유무					유/무
				기능		사용 시 방수 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
안전화				외관		밑창 마모 등 이상 유무					유/무
				기능		사용시 방수 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
방화 두건				외관		내ㆍ외부 표면 및 안면창 등 손상 유무					유/무
				위생상태		냄새, 이물질 등 오염 유무					유/무
□ 결과조치
날짜			부적합 사항					조치사항	소방장비 관리자
			항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]