[별표 3]

위험표지판의 기본규격(제7조 관련)

위험안내 표지판

이 지역은 급격한 수심변화로 익사사고 우려가 높은 지역이오니 안전에 주의하여 주시기 바랍니다.

(예시)

○○시장(군수ㆍ구청장)       000-000-0000

○○소방서장(해양경찰서장) 000-000-0000

긴급신고

사물주소

(위ㆍ경도 좌표)

1. 재질 : 부식되지 않는 재질로 견고하여야 하며 쉽게 변형되지 않는 구조

2. 색상

가. 표지판명 : 바탕은 노란색, 글자는 검정색

나. 경고글 : 바탕은 백색, 글자는 검정색

다. 기관명 및 연락처 : 바탕은 백색, 글자는 검정색

3. 글꼴

가. 위험안내 표지판 : HY견고딕(검정색)

나. 경 고 글 : HY울릉도M(검정색)

다. 기관명 및 연락처 : HY견고딕(검정색)

4. 반사재료 : 야간에도 식별이 용이하도록 우수한 반사 재료를 사용하거나 야간 조명장치를 설치하여 시인성이 좋아야 함

5. 경고글 : 지역의 특성 및 사고발생 유형 등을 고려하여 국민들이 주의하여야 할 사항을 포함할 것(영문 등 외국어 별도 표기)