■ [별표 제2호]항공기 정비용 기본장비 보유기준
항공기 정비용 기본 장비 보유기준
구분	주요내용
항공기동장비 (3종)	견인차(토우카), 유조차/항공급유차, 지게차
지상지원장비 (6종)	견인바, 지상발전기(GPU), 고소작업대 전원공급장치(전기식/고정형), 전원공급장치(충전식/이동형) 제설장비(견인차 연결)
항공정비장비 (23종)	공기압축기, 배터리 충방전기, 질소주입기, 엔진세척기, 유압잭(3개), 유압시험기, 유압프레스, 고압세척기, 엔진거치대, 항공통신장비시험기(ILS, VOR, ELT, U/VHF) 진동측정장비(VXP), 검사용 내시경, 초음파 세척기, 부품 건조기, 진공청소기, 바닥청소기, 작업테이블, 작업대(기종별 제작), 방폭용 캐비넷(인화물질 보관용), 보관용 캐비넷(특수공구) 이동식냉방기, 이동식난방기, 천정형 크레인
※ 보유 장비는 119항공대 헬기 보유 및 정비 등을 고려하여 확보 할 수 있다. ※ 소방기관의 장은 “119항공대의 항공기 정비용 기본 장비 보유기준” 외 헬기 정비 특성에 맞는 장비를 추가 확보 할 수 있다.