■ 소방항공기 정비규정 [별지 제1호서식]

항공기 일일점검표

‘기종명’ 비행 전 점검표
항공기 형식	등 록 번 호	제작사 번호	관련 교범 및 담당자
			정비교범	확인정비사 수행
			비행교범	조종사 수행

점검일자 20 . . .	정비사			조종사			항공대 (팀)장

※ 점검결과 상태에 따라 표시 (V = 양호 , X = 불량)
점검사항	내 용	방 법	상 태
외부점검	- 브레이크 압력 점검	작동검사
	- 항공기 전방 동체부분 외부 상태	육안검사
	- 전방유리 상태	육안검사
	- 전방착륙장치 상태	육안검사
	- 좌측 조종실 문 상태	육안검사
	- 좌측 오일 수준 상태	육안검사
	- 좌측 화물실 문 상태	육안검사
	- 좌측 주 회전익 상태	육안검사
	- 좌측 착륙장치 상태	육안검사
	- 좌측 엔진부분 상태	육안검사
	- 미부 회전익 계통 상태	육안검사
	- 우측 엔진부분 상태	육안검사
	- 우측 착륙장치 상태	육안검사
	- 우측 주회전익 계통상태	육안검사
	- 우측 오일수준 상태	육안검사
	- 우측 화물실문 외부 상태	육안검사
	- 우측 조종실 문 상태	육안검사
내부점검	- 조종실 내부 상태	육안검사
	- 승객실 내부 상태	육안검사
	- 소화기 상태 점검	육안검사
	- 각종 전자,전기장치 스위치 확인	육안검사
	- 페달정렬 상태	육안검사
	- 조종석 조절 상태	작동검사
	- 안전벨트 조절 상태	작동검사
POWER-ON 점검	- 각종 스위치 상태	작동검사
	- 전기계기 작동 상태	작동검사
	- 연료량 상태	작동검사
	- 전원 스위치 OFF 확인	작동검사
비 고

항공기 일일점검표

‘기종명’ 비행 후 점검표
항공기 형식	등 록 번 호	제작사 번호	관련 교범 및 담당자
			정비교범	확인정비사 수행
			비행교범	조종사 수행

점검일자 20 . . .	정비사			조종사			항공대 (팀)장

※ 점검결과 상태에 따라 표시 (V = 양호 , X = 불량)
점검사항	내 용	방 법	상 태
내부점검	- 조종간(Collective)잠금 상태	육안검사
	- 페달정렬 상태	육안검사
	- 제동장치 잠금 상태	육안검사
	- 연료량 잔량 확인	육안검사
	- 전원 스위치 OFF 확인	육안검사
외부점검	- 항공기 전방 동체부분 외부 상태	육안검사
	- 전방유리 상태	육안검사
	- 전방착륙장치 상태	육안검사
	- 좌측 오일 수준 상태	육안검사
	- 좌측 화물실 문 상태	육안검사
	- 좌측 주 회전익 상태	육안검사
	- 좌측 착륙장치 상태	육안검사
	- 좌측 엔진부분 상태	육안검사
	- 미부 회전익 계통 상태	육안검사
	- 우측 엔진부분 상태	육안검사
	- 우측 착륙장치 상태	육안검사
	- 우측 주 회전익 계통상태	육안검사
	- 우측 오일수준 상태	육안검사
	- 엔진 시스템 오일, 연료 누설흔적	육안검사
비행결과 기록	- 탑재용 항공일지 기록	기록유지
	- 비행시간기록부 기록	기록유지
비 고

※ 기종에 따라 서식 작성이 어려운 경우 일부 내용 수정 작성 가능