[별표 1] (제4조제2항 관련) <개정 2024.4.19.>

소화전용(직사형) 구조ㆍ모양 및 치수

(단위 : ㎜)

항 목 호 칭	Dt (참고)	L (최소)	B (최소)	t (최소)	d (최소)
25	d×2.0	150	20	2.5	12.5
40	d×2.4	254	35	3.0	12.5
65	d×2.4	304.8	40	4.0	18.5