[별표 6] (제5조제2항제1호 관련)

접    합    부

(단위 : ㎜)

구분 호칭	H	I	나사의 호칭 K
75	12.6	12.8	106
65	10.6	10.8	92
50	8.0	8.2	75
40	7.0	7.2	60
25	6.0	6.2	42

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

+0

-0.1

+0.1

-0

주) 1. H, I 및 K는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄

2. ▽▽ 및 ▽▽▽는 KS B 0601에 규정한 표면의 거친 정도를 나타냄.