[별표 7] (제5조제2항제1호 관련)

수    입    구

(단위 : ㎜)

구 분 호칭	D	F	G	I
75	69.0±0.2	82.0	19.0	14.0 최소
65	57.0±0.2	69.0	16.0	10.0 최소
50	44.5±0.2	56.0	15.0	8.0 최소
40	33.0±0.2	44.0	12.2	8.0 최소
25	21.0±0.2	29.0	9.0	6.0 최소

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.5

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

+0.2

-0

주) 1. D, F, G, I 는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄

2. ▽▽ 및 ▽▽▽는 KS B 0601에 규정한 표면의 거친 정도를 나타냄