[별표 3] (제3조제3항제4호 관련)

접합부

구분 호칭	H	I	나사의 호칭 K
25	[eqn: 6.0 _{-0.1} ^{+0}]	[eqn: 6.2 _{-0} ^{+0.1}]	42
40	[eqn: 7.0 _{-0.1} ^{+0}]	[eqn: 7.2 _{-0} ^{+0.1}]	60
65	[eqn: 10.6 _{-0.1} ^{+0}]	[eqn: 10.8 _{-0} ^{+0.1}]	[eqn: 92 _{-0} ^{+0.1}]

(단위 : ㎜)

주) 1. H, I 및 K는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.