[별표 4] (제3조제3항제4호 관련)

차입식 연결금속구 수입구 및 차입구 장착부

구분 호칭	d	L1	D	L2
25	[eqn: 26.0 _{-1.5} ^{+0}]	60 최소	[eqn: 21.0±0.2]	39 최소
40	[eqn: 38.0 _{-1.5} ^{+0}]	80 최소	[eqn: 33.0±0.2]	57 최소
65	[eqn: 63.5 _{-1.5} ^{+0}]	120 최소	[eqn: 57.0±0.2]	90 최소

(단위 : ㎜)

주) 1. D, L1, L2 및 d는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.

수  입  구                     차  입  구