■ 주소정보시설규칙 [별표 13] <개정 2024. 7. 19.>

건물번호판의 구성(제17조제2항 관련)

1. 일반용 건물번호판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 건물번호: 건물번호판 구성 중 건물번호를 가장 크게 표기함.

② 중간 경계선: 건물번호와 도로명 정보를 구분 지음.

③ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 한글로 작성함.

④ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함.

⑤ 테두리: 백색 테두리가 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적으로 분리하여 건물번호판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑥ 모퉁이: 건물번호판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

2. 국가유산ㆍ관광용 건물번호판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 모퉁이: 건물번호판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

② 국가표준 그림표지: 관광지역에 필요한 국가표준 그림표지를 사용하여 관광객들이 예측할 수 있도록 함.

③ 건물번호: 건물번호판 구성 중 건물번호를 가장 크게 표기함.

④ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 한글로 작성함.

⑤ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함.

⑥ 테두리: 갈색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적으로 분리하여 건물번호판에 초점을 둘 수 있도록 함.

3. 관공서용 건물번호판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 국가표준 그림표지: 국가표준 그림표지를 사용하여 내ㆍ외국인들이 관공서를 예측할 수 있도록 함.

② 건물번호: 건물번호판 구성 중 건물번호를 가장 크게 표기함.

③ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 한글로 작성함.

④ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함.

⑤ 테두리: 청색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적으로 분리하여 건물번호판에 초점을 둘 수 있도록 함.