■ 주소정보시설규칙 [별표 16] <개정 2024. 7. 19.>

국가지점번호판의 표시사항 및 세부규격(제24조제1항 관련)

1. 가로형 국가지점번호판

(단위: mm)

ㆍ외곽크기: 520mm × 300mm

ㆍ전체면적: 1556.5㎠

ㆍ경계선: 4pt, 450mm

ㆍ글자모양 및 크기

- 시설물 명칭 및 국가지점번호: 한길체(로마자와 숫자는 Hangil-E)

- 자간간격: 0

- 정렬방식: 가운데

- 세로크기: 한글표기 50mm, 로마자표기 25mm, 숫자 50mm

ㆍQR코드 크기: 50mm × 50mm

※ 비고: 국가지점번호판에는 다음 각 목의 사항을 표시해야 한다.

가. 시설물 명칭: 국가지점번호

나. 국가지점번호: 한글(로마자를 포함)과 숫자

다. 긴급 신고 연락처 등

2. 세로형 국가지점번호판

(단위: mm)

ㆍ외곽크기: 300mm × 486mm

ㆍ전체면적: 1454.5㎠

ㆍ경계선: 3pt, 250mm

ㆍ글자모양 및 크기

- 시설물 명칭 및 국가지점번호: 한길체(로마자와 숫자는 Hangil-E)

- 자간간격: 한글과 로마자 0, 숫자 50

- 정렬방식: 가운데

- 세로크기: 한글표기 55mm, 로마자표기 31mm, 숫자 66mm

ㆍQR코드 크기: 50mm × 50mm

※ 비고: 국가지점번호판에는 다음 각 목의 사항을 표시해야 한다.

가. 시설물 명칭: 국가지점번호

나. 국가지점번호: 한글(로마자를 포함)과 숫자

다. 긴급 신고 연락처 등