■ 주소정보시설규칙 [별표 19] <개정 2024. 7. 19.>
사물주소판의 세부규격(제26조제3항 관련)
1. 실외용 (단위: mm)
ㆍ외곽크기: 220mm × 330mm ㆍ전체면적: 724.5㎠ ㆍ중간 경계선: 1.5pt, 180mm ㆍ글자모양 및 크기 - 시설물, 도로명 및 사물번호: 한길체(로마자와 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 사물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 사물번호표기 70mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm ㆍQR코드 크기: 45mm × 45mm
2. 실내용 (단위: mm)
ㆍ외곽크기: 220mm × 330mm ㆍ전체면적: 724.5㎠ ㆍ중간 경계선: 1.5pt, 180mm ㆍ글자모양 및 크기 - 시설물, 도로명 및 사물번호: 한길체(로마자와 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 사물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 사물번호표기 60mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm ㆍQR코드 크기: 45mm × 45mm