■ 주소정보시설규칙 [별표 25] <신설 2024. 7. 19.>
내부도로 기초번호판의 세부규격(제31조제1항제1호나목 관련)
1. 보행자용 기초번호판
220mm×330mm
2. 차량용 기초번호판
<둥근 기둥용>	<각진 기둥용>
250mm×485mm	485mm×250mm