■ 주소정보시설규칙 [별표 30] <신설 2024. 7. 19.>

터널 및 지하차도에 설치하는 기초번호판의 구성(제31조제1항제2호 관련)

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 기초번호: 해당 터널이나 지하도로에서 현재 위치를 나타냄.

② 중간 경계선: 사물번호와 도로명 정보를 구분 지음.

③ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 한글로 작성함.

④ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 해당 도로명을 로마자로 작성함.

⑤ 긴급구조 및 위치정보: 긴급구조 정보를 표기함.

⑥ 터널이나 지하도로명: 해당 터널이나 지하도로명 표기함.

⑦ 테두리: 백색 테두리가 주위에 있는 다양한 시각 장애물에서 시각적으로 분리하여 기초번호판에 초점을 줄 수 있도록 함.

⑧ 모퉁이: 기초번호판의 형태를 부드럽게 하는 위해 곡선으로 함.