■ 주소정보시설규칙 [별표 31] <신설 2024. 7. 19.>

터널 및 지하차도에 설치하는 기초번호판의 세부규격(제31조제1항제2호 관련)

1. 1차로 및 2차로

500mm×750mm

2. 3차로 이상

600mm×900mm