■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제4호서식]
방 사 선 투 과 시 험 성 적 서										시험연월일 및 성적서번호
										페이지번호
설치위치
탱크의 종류						시설번호
도면번호						합격기준
참고규격						재 질
두 께		□ ㎜ □ in				관호칭지름			□ A □ B
용접방법						방사선원			□ X-RAY □ Ir-192
선원크기		× □ ㎜ □ in				필름제조사/ 종류
노 출		Ci KV mA min
필름크기		× □ ㎜ □ in				선원필름거리			㎝
증감지재료		□ 납 □ 형 광				증감지두께			□ ㎜ □ in
투과도계						투과도계위치
【스케치】
번 호			판 정				판 정 명 세					비 고
			적 합	부적합	등 급
결함약호	ND		결함 없음(No Defect)				C	균열(Crack)
	P		기공(Porosity)				UC	언더컷(Undercut)
	S		슬래그개재물(Slag Inclusion)				RC	루프요면(Root Concavity)
	LF		융합부족(Lack of Fusion)				T	텅스텐개재물(Tungsten Inclusion)
	IP		용입불량(Incomplete Penetration)				FA	필름인공결정(Film Artitact)
년 월 일 탱크안전성능시험자(명칭/등록번호) □ 시험자 서명(또는 인) 판정자 서명(또는 인)